# Paramètres facultatifs de SharePort Plus

Cette page décrit les paramètres optionnels de SharePort Plus.
Les paramètres généraux de SharePort Plus comme les paramètres de démarrage et de communication peuvent être configurés.

Cliquez sur le bouton Option dans la fenêtre principale de SharePort Plus. La boîte de dialogue des options s'affiche.
La boîte de dialogue des options présente les paramètres suivants. Cliquez sur OK après avoir fini de configurer les paramètres.

> Général

> Les paramètres de fonctionnement de base peuvent être configurés.

> Lancer SharePort Plus au démarrage de Windows | Ajoute SharePort Plus au dossier de démarrage. Lorsqu'il est ajouté au dossier de démarrage, SharePort Plus démarre automatiquement à l'ouverture de session de Windows. (par défaut : Activé)
> Ne pas afficher la fenêtre principale de SharePort Plus au lancement du programme | Démarre SharePort Plus sous la forme d'une icône réduite. L'icône réduite s'affiche dans la barre des tâches. (par défaut : Activé)
> Afficher une info-bulle quand une erreur survient | Vous avertit d'une erreur de périphérique USB en affichant une info-bulle dans la barre des tâches. (par défaut : Activé)
> Afficher un message de confirmation lors de la déconnexion des périphériques USB | Affiche un message de confirmation avant de déconnecter un périphérique USB via SharePort Plus. (par défaut : Activé)
> Connecter automatiquement les périphériques USB nouvellement détectés | Se connecte automatiquement à un périphérique USB quand il est détecté sur le réseau. Cette option est commode car vous pouvez vous connecter automatiquement à chaque périphérique USB quand il est connecté au serveur de périphériques. Rappelez-vous cependant que cette option implique une utilisation exclusive des périphériques USB. Aussi longtemps que vous êtes connecté à un périphérique USB, les autres ne peuvent pas l'utiliser. (La valeur par défaut dépend de l'option que vous avez choisie pendant l'installation de SharePort Plus.)
> Intervalle d'actualisation de la fenêtre principale | Définit l'intervalle d'actualisation de l'état du périphérique USB connecté. (par défaut : 10 secondes)

> Rechercher les serveurs de périphériques

> L'adresse de diffusion peut être configurée.

> Activer les adresses de diffusion | Enregistre les adresses de diffusion utilisées pour rechercher les serveurs de périphériques sur le routeur du réseau. Si aucune adresse de diffusion n'est précisée, les serveurs de périphériques seront uniquement recherchés dans votre segment local. Pour enregistrer une adresse de diffusion, cliquez sur Activer les adresses de diffusion, saisissez l'adresse de diffusion dans le champ d'adresse et cliquez sur le bouton Ajouter. Pour enlever une adresse de la liste, sélectionnez-la et cliquez sur le bouton Supprimer.

> Par exemple, pour enregistrer « 192.168.1.xxx » (masque de sous-réseau :255.255.255.0), saisissez « 192.168.1.255 » dans le champ d'adresse. Dans l'exemple d'écran ci-dessous, « 192.168.1.255 » et « 192.168.2.255 » sont enregistrées pour inclure les adresses « 192.168.1.xxx » et « 192.168.2. xxx » (masque de sous-réseau : 255.255.255.0) dans la recherche des serveurs de périphériques. Pour savoir quelles adresses de diffusion utiliser pour la recherche des serveurs de périphériques, veuillez demander à votre administrateur de réseau.

> Affichage

> Les paramètres d'affichage de SharePort Plus peuvent être configurés.

> Nom | Affiche le nom des périphériques USB connectés au serveur de périphériques. Le nom du périphérique USB peut être changé. Pour obtenir des détails, consultez la section Paramètres de fonctionnement des périphériques USB. (par défaut : Activé) * Cette case à cocher ne peut pas être vide.
> Type | Affiche le type des périphériques USB connectés au serveur de périphériques. (par défaut : Activé) * Cette case à cocher ne peut pas être vide.
> État | Affiche l'état des périphériques USB connectés au serveur de périphériques. (par défaut : Activé) * Cette case à cocher ne peut pas être vide.
> Nom d'hôte | Affiche le nom d’hôte du serveur de périphériques. Le nom d'hôte peut être modifié dans les paramètres du serveur de périphériques. Pour obtenir des détails, consultez le manuel d'utilisation. (par défaut : Activé)
> Nom du modèle | Affiche le nom du modèle du serveur de périphériques. (par défaut : Activé)
> Adresse IP | Affiche l’adresse IP du serveur de périphériques. (par défaut : Désactivé)
> Adresse Ethernet | Affiche l’adresse Ethernet du serveur de périphériques. L'adresse Ethernet est le nombre à 12 chiffres qui se trouve sur le côté ou à l'arrière du serveur de périphériques. (par défaut : Désactivé)
> Connexion automatique | Affiche l'état actuel des paramètres de connexion automatique du périphérique USB. Le paramètre affiché est soit « Activé », soit « Désactivé ». (par défaut : Désactivé)
> Largeur de la colonne sélectionnée : | Modifie la largeur de chaque en-tête de colonne en haut de la liste des périphériques USB. * La largeur des colonnes Nom et Type ne peut pas être modifiée.

> Il est impossible de masquer ou de modifier l'ordre d'affichage des colonnes Nom, Type et Statut.

| Retour haut de page