# SharePort Plus ja tehtäväpalkki

Tällä sivulla kerrotaan, miten hallitaan SharePort Plus -ohjelmaa tehtäväpalkista sekä kuvataan tehtäväpalkin seliteviestit.

1. SharePort Plus -ohjelman hallinta tehtäväpalkista

2. Seliteviestit

## 1. SharePort Plus -ohjelman hallinta tehtäväpalkista

Voit näyttää SharePort Plus -valikon alla olevan kuvauksen mukaisesti napsauttamalla tehtäväpalkkia hiiren oikealla painikkeella.

Seuraavien painikkeiden avulla ohjataan USB-laitteita.

| Yhdistä | Muodostaa yhteyden valittuun USB-laitteeseen.
Katkaise yhteys | Katkaisee yhteyden valittuun USB-laitteeseen.
Käyttöpyyntö | Pyytää USB-laitetta käyttävää henkilöä katkaisemaan yhteyden laitteeseen, jota haluat käyttää. Lisätietoja Käyttöpyynnöstä löytyy Yhteyden katkaisupyyntö -kohdasta.
Ominaisuudet | Näyttää valitun USB-laitteen Ominaisuudet-ikkunan. Lisätietoja USB-laitteiden ominaisuuksista löytyy USB-laitteen käyttöasetukset -kohdasta.

| Palauta | Palauttaa SharePort Plus -ohjelman oletuskoon.
Pienennä | Pienentää SharePort Plus -ohjelman.
Asetukset | Avaa Asetukset-valintaikkunan. Käytettävissä ovat kaikki valinnaiset asetukset.
Ohje | Avaa tämän online-ohjeen.
Tietoja SharePort Plus -ohjelmasta | Näyttää SharePort Plus -version.
Lopeta | Sulkee SharePort Plus -ohjelman.

## 2. Seliteviestit

Tehtäväpalkista esiin ponnahtavien seliteviestien merkitys on seuraava:

| USB-laite ei saa riittävästi virtaa.
| USB-laitteen yhteys katkesi epänormaalisti.

Seliteviesti voidaan piilottaa määrittämällä SharePort Plus -ohjelman Valinnaisia asetuksia.

| Takaisin ylös