# SharePort Plus og opgavebakken

Denne side forklarer, hvordan SharePort Plus styres fra opgavebakken, og boblemeddelelserne vises i opgavebakken.

1. Styring af SharePort Plus fra opgavebakken

2. Boblemeddelelser

## 1. Styring af SharePort Plus fra opgavebakken

Højreklik i opgavebakken for at få vist menuen SharePort Plus. Se nedenfor.

De følgende knapper bruges til at styre USB-enhederne.

| Opret forbindelse | Opretter forbindelse til den valgte USB-enhed.
Afbryd forbindelsen | Afbryder forbindelsen til den valgte USB-enhed.
Anmod om brug | Beder den bruger, der p.t. bruger den USB-enhed, som du gerne vil bruge, om at afbryde forbindelsen til den. Læs mere om Anmod om brug i afsnittet Anmodning om afbrydelse af forbindelse.
Egenskaber | Viser vinduet Egenskaber for den valgte USB-enhed. Læs mere om USB-enhedens egenskaber i afsnittet USB-enhedens funktionsindstillinger.

| Gendan | Gendanner SharePort Plus til standardstørrelsen.
Minimer | Minimerer SharePort Plus.
Indstillinger | Åbner dialogboksen Indstillinger. Hver valgfri indstilling er tilgængelig.
Hjælp | Åbner denne onlinehjælp.
Om SharePort Plus | Viser versionen af SharePort Plus.
Afslut | Lukker SharePort Plus.

## 2. Boblemeddelelser

Betydningen af de boblemeddelelser, der vises fra opgavebakken, er de følgende:

| Der er ikke tilstrækkelig strøm til USB-enheden.
| Forbindelsen til USB-enheden blev afbrudt forkert.

Boblemeddelelsen kan gemmes ved at konfigurere SharePort Plus' valgfrie indstillinger.

| Tilbage til toppen