# Volitelná nastavení aplikace SharePort Plus

Na této stránce naleznete informace o volitelných nastaveních aplikace SharePort Plus.
Můžete nakonfigurovat obecná nastavení aplikace SharePort Plus, jako např. nastavení spuštění po zapnutí počítače a nastavení komunikace.

V hlavním okně aplikace SharePort Plus klikněte na tlačítko Možnosti. Zobrazí se dialogové okno Možnosti.
Dialogové okno Možnosti poskytuje následující nastavení. Jakmile konfiguraci nastavení dokončíte, klikněte na tlačítko OK.

> Obecné

> Slouží ke konfiguraci základních provozních nastavení.

> Spustit aplikaci SharePort Plus po spuštění systému Windows | Slouží k přidání aplikace SharePort Plus do složky Po spuštění. Po přidání do složky Po spuštění se aplikace SharePort Plus bude po spuštění systému Windows automaticky spouštět. (Výchozí nastavení: Zapnuto)
> Po spuštění aplikace SharePort Plus nezobrazovat hlavní okno | Slouží ke spuštění aplikace SharePort Plus v podobě minimalizované ikony. Minimalizovaná ikona bude zobrazena na systémovém panelu. (Výchozí nastavení: Zapnuto)
> Pokud dojde k chybě, zobrazit bublinu. | Slouží k upozornění na chybu zařízení USB prostřednictvím bubliny v systémovém panelu. (Výchozí nastavení: Zapnuto)
> Při odpojování zařízení USB zobrazit výzvu k potvrzení | Slouží k zobrazení výzvy k potvrzení před odpojením zařízení USB prostřednictvím aplikace SharePort Plus. (Výchozí nastavení: Zapnuto)
> Automaticky připojit nově rozpoznaná zařízení USB | Slouží k automatickému připojení se k zařízení USB, jakmile bude v síti rozpoznáno. Díky této možnosti se budete moci pohodlně automaticky připojit k zařízením USB, jakmile budou připojena k serveru zařízení. Pamatujte si, že prostřednictvím této možnosti si vyhradíte výlučný přístup k zařízením USB. Po dobu, kdy budete k zařízení USB připojeni, jej ostatní uživatelé nebudou moci používat. (Výchozí hodnota závisí na možnosti, kterou jste zvolili během instalace aplikace SharePort Plus.)
> Interval obnovení hlavního okna | Nastaví interval obnovení stavu připojených zařízení USB. (Výchozí nastavení: 10 sekund)

> Vyhledat servery zařízení

> Lze konfigurovat adresu vysílání.

> Povolit adresy vysílání | Slouží k registraci adres vysílání používaných pro vyhledávání serverů zařízení prostřednictvím síťového směrovače. Pokud adresy vysílání zadány nebyly, budou servery zařízení vyhledávány pouze v místním segmentu. Adresu vysílání zaregistrujete zaškrtnutím pole Povolit adresy vysílání, zadáním adresy vysílání do příslušného pole a kliknutím na tlačítko Přidat. Chcete-li adresu ze seznamu odebrat, vyberte ji a klikněte na tlačítko Odstranit.

> Například chcete-li zaregistrovat adresu „192.168.1.xxx“ (maska podsítě: 255.255.255.0), do pole pro adresu zadejte hodnotu „192.168.1.255“. Na obrázku níže jsou adresy „192.168.1.255“ a „192.168.2.255“ zaregistrovány tak, aby pro vyhledávání serverů zařízení zahrnovaly adresy „192.168.1.xxx“ a „192.168.2.xxx“ (maska podsítě: 255.255.255.0). Informace o tom, které adresy pro vyhledávání serverů zařízení použít, získáte od správce sítě.

> Zobrazení

> Lze nakonfigurovat nastavení zobrazení aplikace SharePort Plus.

> Název | Slouží k zobrazení názvů zařízení USB připojených k serveru zařízení. Název zařízení USB můžete změnit. Další informace naleznete v části Provozní nastavení zařízení USB. (Výchozí nastavení: Zapnuto) * Označení tohoto zaškrtávacího pole nelze zrušit.
> Typ | Slouží k zobrazení typů zařízení USB připojených k serveru zařízení. (Výchozí nastavení: Zapnuto) * Označení tohoto zaškrtávacího pole nelze zrušit.
> Stav | Slouží k zobrazení stavu zařízení USB připojených k serveru zařízení. (Výchozí nastavení: Zapnuto) * Označení tohoto zaškrtávacího pole nelze zrušit.
> Název hostitele | Slouží k zobrazení názvu hostitele serveru zařízení. Název hostitele lze změnit pomocí nastavení serveru zařízení. Další informace naleznete v uživatelské příručce. (Výchozí nastavení: Zapnuto)
> Název modelu | Slouží k zobrazení názvu modelu serveru zařízení. (Výchozí nastavení: Zapnuto)
> Adresa IP | Slouží k zobrazení adresy IP serveru zařízení. (Výchozí nastavení: Vypnuto)
> Adresa sítě Ethernet | Slouží k zobrazení adresy sítě Ethernet serveru zařízení. Adresa sítě Ethernet je dvanáctimístné číslo, které se nachází na boční nebo zadní straně serveru zařízení. (Výchozí nastavení: Vypnuto)
> Automatické připojení | Slouží k zobrazení aktuálního stavu nastavení automatického připojení zařízení USB. Buď je zobrazena možnost „Povoleno“, nebo „Zakázáno“. (Výchozí nastavení: Vypnuto)
> Šířka vybraného sloupce: | Slouží ke změně šířky záhlaví sloupců v horní části seznamu zařízení USB. * Šířky sloupců Název a Typ nelze změnit.

> Seřazení sloupců Název, Typ a Stav nelze změnit. Tyto sloupce rovněž nemohou být skryty.

| Nahoru