# Valinnaiset SharePort Plus -asetukset

Tällä sivulla kerrotaan Valinnaisista SharePort Plus -asetuksista.
Voit määrittää yleiset SharePort Plus -asetukset, kuten käynnistys- ja tietoliikenneasetukset.

Napsauta Asetukset-painiketta SharePort Plus -pääikkunassa. Näkyviin ilmestyy Asetukset-valintaikkuna.
Asetukset-valintaikkunassa on saatavilla seuraavat asetukset. Napsauta OK, kun asetusten määritys on valmis.

> Yleiset

> Voit määrittää peruskäyttöasetukset.

> Käynnistä SharePort Plus Windowsin käynnistyksen yhteydessä | Lisää SharePort Plus -ohjelman Käynnistyskansioon. Kun SharePort Plus -ohjelma lisätään Käynnistyskansioon, se käynnistyy automaattisesti Windowsiin kirjauduttaessa. (Oletus: Käytössä)
> Älä näytä SharePort Plus -pääikkunaa ohjelman käynnistyksen yhteydessä | Käynnistää SharePort Plus -ohjelman pienennetyssä kuvakkeessa. Pienennetty kuvake näytetään tehtäväpalkissa. (Oletus: Käytössä)
> Näytä virheen yhteydessä seliteviesti | Ilmoittaa USB-laitevirheestä näyttämällä tehtäväpalkissa seliteviestin. (Oletus: Käytössä)
> Näytä USB-laitteiden yhteyden katkaisun yhteydessä vahvistusviesti | Näyttää vahvistusviestin ennen USB-laitteen yhteyden katkaisemista SharePort Plus -ohjelman välityksellä. (Oletus: Käytössä)
> Muodosta äskettäin havaittujen USB-laitteiden yhteys automaattisesti | Muodostaa automaattisesti yhteyden USB-laitteeseen, kun se havaitaan verkossa. Tämä valinta on kätevä, sillä voit muodostaa yhteyden kaikkiin USB-laitteisiin automaattisesti, kun ne yhdistetään laitepalvelimeen. Muista kuitenkin, että tämä valinta on tarkoitettu USB-laitteiden yksityiseen käyttöön. Jos olet muodostanut yhteyden USB-laitteeseen, muut eivät voi käyttää sitä. (Oletusarvo vaihtelee riippuen SharePort Plus -ohjelman asennuksen yhteydessä tehdystä valinnasta.)
> Pääikkunan päivitysväli | Asettaa kytketyn USB-laitteen tilan päivitysvälin. (Oletus: 10 sekuntia)

> Hae laitepalvelimia

> Voit määrittää lähetysosoitteen.

> Ota lähetysosoitteet käyttöön | Rekisteröi lähetysosoitteet, joita käytetään laitepalvelinten hakuun verkkoreitittimellä. Jos lähetysosoitteita ei ole määritetty, haku koskee vain paikallisen lohkosi laitepalvelimia. Voit rekisteröidä lähetysosoitteen valitsemalla Ota lähetysosoitteet käyttöön, syöttämällä lähetysosoitteen osoitekenttään ja napsauttamalla Lisää-painiketta. Voit poistaa osoitteen luettelosta valitsemalla sen ja napsauttamalla Poista-painiketta.

> Voit rekisteröidä esimerkiksi osoitteen "192.168.1.xxx" (aliverkon peite: 255.255.255.0) syöttämällä osoitekenttään "192.168.1.255". Alla olevassa mallinäytössä "192.168.1.255" ja "192.168.2.255" on rekisteröity kattamaan laitepalvelinhaussa osoitteet "192.168.1.xxx" ja "192.168.2.xxx" (aliverkon peite: 255.255.255.0). Kysy verkkosi valvojalta, mitä lähetysosoitteita laitepalvelinhaussa on käytettävä.

> Näytä

> Voit määrittää SharePort Plus -näyttöasetukset.

> Nimi | Näyttää laitepalvelimeen yhdistettyjen USB-laitteiden nimen. USB-laitteen nimeä voidaan muuttaa. Lisätietoja löytyy USB-laitteen käyttöasetukset -kohdasta. (Oletus: Käytössä) * Tätä valintaruutua ei voida tyhjentää.
> Tyyppi | Näyttää laitepalvelimeen yhdistettyjen USB-laitteiden tyypin. (Oletus: Käytössä) * Tätä valintaruutua ei voida tyhjentää.
> Tila | Näyttää laitepalvelimeen yhdistettyjen USB-laitteiden tilan. (Oletus: Käytössä) * Tätä valintaruutua ei voida tyhjentää.
> Palvelimen nimi | Näyttää laitepalvelimen nimen. Palvelimen nimeä voidaan muuttaa laitepalvelimen asetuksista käsin. Lisätietoja löytyy käyttöohjeista. (Oletus: Käytössä)
> Mallin nimi | Näyttää laitepalvelimen mallin nimen. (Oletus: Käytössä)
> IP-osoite | Näyttää laitepalvelimen IP-osoitteen. (Oletus: Pois käytöstä)
> Ethernet-osoite | Näyttää laitepalvelimen Ethernet-osoitteen. Ethernet-osoite on laitepalvelimen sivulla tai takana näkyvä 12-numeroinen luku. (Oletus: Pois käytöstä)
> Automaattinen yhteyden muodostus | Näyttää USB-laitteen automaattisten yhteydenmuodostusasetusten nykyisen tilan. Näkyvissä on joko "Käytössä" tai "Pois käytöstä". (Oletus: Pois käytöstä)
> Valitun sarakkeen leveys: | Muuttaa sarakkeiden otsikon leveyttä USB-laiteluettelon yläosassa. * Nimi- ja Tyyppi-sarakkeiden leveyttä ei voi muuttaa.

> Nimi-, Tyyppi- ja Tila-kohtia ei voi piilottaa eikä niiden näyttöjärjestystä voi muuttaa.

| Takaisin ylös