# SharePort Plus 可选设置

本页面说明 SharePort Plus 可选设置。
可配置 SharePort Plus 一般设置，如启动和通信设置。

单击 SharePort Plus 主窗口上的“选项”按钮 。选项对话框将会显示，
选项对话框提供以下设置。当您完成设置配置后，单击 OK。

> 一般基本

> 可配置一般基本运行设置。

> Windows 启动时运行 SharePort Plus | 添加 SharePort Plus 到启动文件夹 添加到启动文件夹后，SharePort Plus 在 Windows 登录时会自动运行。 （默认：开启）
> 启动程序时不显示 SharePort Plus 主窗口 | 启动 SharePort Plus 为最小化图标。 最小化图标将在任务托盘中显示。 （默认：开启）
> 出错时显示气球通知 | 在任务托盘中显示气球信息，通知用户 USB 设备出错。 （默认：开启）
> 断开 USB 设备时显示确认信息 | 通过 SharePort Plus 断开 USB 设备之前显示确认信息 （默认：开启）
> 自动连接新发现的 USB 设备 | 当网络上检测到 USB 设备时，自动连接到该 USB 设备。该选项十分便捷，因为您可以自动连接到插入设备服务器的 USB 设备。 不过，注意该选项用于 USB 设备的独占使用。只要您连接了 USB 设备，其他人就无法使用该 USB 设备。 (默认值取决于您在 SharePort Plus 安装过程中选择的选项。）
> 主窗口刷新时间间隔 | 设置相连 USB 设备状态的刷新间隔。 （默认：10秒）

> 搜索设备服务器

> 可配置广播地址。

> 启用广播地址 | 注册网络路由器上用于搜索设备服务器的广播地址。 如果没有指定广播地址，只有您本地网段上的设备服务器会被搜索。要注册广播地址，单击启用广播地址，在地址输入栏中输入广播地址，然后单击“添加”按钮。 要从列表中删除地址，选中要删除的地址并单击“删除”按钮。

> 比如，要注册 "192.168.1.xxx" (子网掩码:255.255.255.0)，在地址输入栏中输入 "192.168.1.255"。在下面的示例中，注册了 "192.168.1.255" 和 "192.168.2.255"以包含 "192.168.1.xxx" 和 "192.168.2.xxx" (子网掩码 Mask:255.255.255.0)地址段用于设备服务器搜索。 关于哪些广播地址用于设备服务器搜索，请询问您的网络管理员。

> 显示

> 可配置 SharePort Plus 显示设置

> 名称 | 显示连接到设备服务器的 USB 设备名称 USB 设备名称可更改。详见 USB 设备运行设置 （默认：开启） * 该复选框不能清除选中状态。
> 类型 | 显示连接到设备服务器的 USB 设备类型。 （默认：开启） * 该复选框不能清除选中状态。
> 状态 | 显示连接到设备服务器的 USB 设备状态。 （默认：开启） * 该复选框不能清除选中状态。
> 主机名称 | 显示设备服务器的主机名称 主机名称可在设备服务器设置中更改。详见用户手册。 （默认：开启）
> 型号名称 | 显示设备服务器的型号名称 （默认：开启）
> IP 地址 | 显示设备服务器的 IP 地址 （默认：关闭）
> 以太网地址 | 显示设备服务器的以太网地址。 以太网地址是 12-位数字，可以在设备服务器的侧面或背面找到。 （默认：关闭）
> 自动连接 | 显示 USB 设备自动连接设置的当前状态 “已启用”或“已禁用”会被显示。 （默认：关闭）
> 所选列宽度 | 更改 USB 设备列表顶部各列标题的宽度 * 名称列和类型列的宽度不能更改

> 无法隐藏或更改名称、类型和状态的显示顺序。

| 返回页首