# SharePort Plus 選用設定

本頁面介紹 SharePort Plus 選用設定。
SharePort Plus 的一般設定，如啟動與通訊設定均可在此調整。

請按 SharePort Plus 主視窗中的選用按鈕。會出現選項對話框。
選項對話框提供以下設定。設定完成後請按確定。

> 一般

> 可調整基本操作設定。

> 在 Windows 啟動中啟動 SharePort Plus | 將 SharePort Plus 加入 Windows 啟動資料夾。 加入啟動資料夾後，每次登入 Windows 就會自動啟動 SharePort Plus。 (預設值︰開)
> 程式啟動時不要顯示 SharePort Plus 主視窗 | 將 SharePort Plus 啟動成最小畫圖示。 最小化圖示會出現在工作列。 (預設值︰開)
> 錯誤發生時顯示氣泡視窗通知 | USB 裝置發生錯誤時，會在工作列顯示氣泡訊息。 (預設值︰開)
> USB 裝置斷線時顯示確認訊息 | 將 SharePort Plus 上的 USB 裝置斷線時，顯示確認訊息。 (預設值︰開)
> 自動連到新偵測到的 USB 裝置 | 在網路上偵測到新的 USB 裝置時，自動連線到該裝置。這麼一來，任何裝置一插上裝置伺服器，您就可自動連到它，十分方便。 但只有在所有 USB 裝置都是您一人使用時，這個功能才適用。因為您佔用 USB 裝置時，其他人是無法使用的。 (預設值會依您在安裝 SharePort Plus 期間所選的選項而異。)
> 主視窗與按鈕 | 設定 USB 連接裝置狀態的重新整理間隔時間。 (預設值︰10 秒)

> 搜尋裝置伺服器

> 可設定廣播位址。

> 啟用廣播位址 | 註冊廣播位址，用來在路由器間跨網路搜尋裝置伺服器。 若沒有指定廣播位址，就只能搜到自己區域網段裡的裝置伺服器。若要註冊廣播位址，請勾選「啟用廣播位址」，在位址欄位輸入廣播位址，再按新增按鈕。若要從 清單中刪除位址，請選該位址並按刪除按鈕。

> 例如要註冊「192.168.1.xxx」 (子網路遮罩︰255.255.255.0)，請在位址欄位輸入「192.168.1.255」。以下範例畫面註冊了「192.168.1.255」與 「192.168.2.255」，這樣就會搜尋「192.168.1.xxx」與「192.168.2.xxx」(子網路遮罩 ︰255.255.255.0) 這兩個網段內的裝置伺服器。 至於該用什麼廣播位址來搜尋裝置伺服器，請洽您的網管人員。

> 顯示

> 可以調整 SharePort Plus 顯示設定。

> 名稱 | 顯示連到裝置伺服器上的 USB 裝置名稱。 USB 裝置名稱可以變更。詳情請參閱 USB 裝置操作設定。 (預設值︰開) * 這個核取方塊不能取消勾選。
> 類型 | 顯示連到裝置伺服器上的 USB 裝置類型。 (預設值︰開) * 這個核取方塊不能取消勾選。
> 狀態 | 顯示連到裝置伺服器上的 USB 裝置狀態。 (預設值︰開) * 這個核取方塊不能取消勾選。
> 主機名稱 | 顯示裝置伺服器的主機名稱。 您可從裝置伺服器設定中變更主機名稱。詳情請參見使用手冊。 (預設值︰開)
> 型號名稱 | 顯示裝置伺服器的型號。 (預設值︰開)
> IP 位址 | 顯示裝置伺服器的 IP 位址。 (預設值︰關)
> 乙太網路位址 | 顯示裝置伺服器的乙太網路位址。 乙太網路位址是 12 位數的數字，貼在裝置伺服器的側邊或背後。 (預設值︰關)
> 自動連線 | 顯示 USB 裝置的自動連線設定狀態。 不是「啟用」就是「停用」。 (預設值︰關)
> 選擇欄位的寬度： | 變更 USB 裝置清單上方各標頭欄位的寬度。 * 名稱與類型欄位的寬度不能變更。

> 名稱、類型、狀態這三個欄位無法隱藏，也無法變更顯示順序。

| 回到頂端