# Parámetros opcionales de SharePort Plus

En esta página se describen los parámetros opcionales de SharePort Plus.
Es posible configurar los parámetros generales de SharePort Plus, como los de inicio y de comunicación.

Haga clic en el botón Opciones en la ventana principal de SharePort Plus. Se mostrará el cuadro de diálogo Opciones.
En el cuadro de diálogo Opciones es posible configurar los parámetros que aparecen a continuación. Haga clic en Aceptar cuando haya terminado de configurarlos.

> General

> Permite configurar los parámetros básicos de funcionamiento.

> Iniciar SharePort Plus al iniciar Windows | Añade SharePort Plus a la carpeta Inicio. De este modo, SharePort Plus se iniciará automáticamente al iniciar sesión en Windows. (Predeterminado: activado)
> No mostrar la ventana principal de SharePort Plus al iniciar el programa | SharePort Plus se inicia como un icono minimizado. Este icono se mostrará en la bandeja de tareas. (Predeterminado: activado)
> Mostrar una notificación en globo cuando se produzca un error | Muestra un mensaje de globo en la barra de tareas para notificar un error del dispositivo USB. (Predeterminado: activado)
> Mostrar un mensaje de confirmación al desconectar dispositivos USB | Muestra un mensaje de confirmación antes de desconectar un dispositivo USB a través de SharePort Plus. (Predeterminado: activado)
> Conectar automáticamente los nuevos dispositivos USB detectados | Conecta automáticamente con un dispositivo USB cada vez que lo detecta en la red. Esta opción resulta muy útil, ya que permite conectar con cada dispositivo USB automáticamente al conectarlo físicamente al servidor de dispositivos. No obstante, hay que recordar que esta opción se aplica al uso exclusivo de dispositivos USB. Mientras esté conectado a un dispositivo USB, no podrán utilizarlo otros usuarios. (El valor predeterminado varía en función de la opción seleccionada durante la instalación de SharePort Plus.)
> Intervalo de actualización de la ventana principal | Establece el intervalo de actualización del estado del dispositivo USB conectado. (Predeterminado: 10 segundos)

> Búsqueda de servidores de dispositivos

> Se puede configurar la dirección de difusión.

> Activar direcciones de difusión | Registra las direcciones de difusión utilizadas para buscar servidores de dispositivos a través del router de red. Si no se especifican direcciones de difusión, solo se buscarán los servidores de dispositivos del segmento local. Para registrar una dirección de difusión, marque Activar direcciones de difusión, escriba la dirección de difusión en el campo de dirección y haga clic en el botón Añadir. Para quitar una dirección de la lista, selecciónela y haga clic en el botón Eliminar.

> Por ejemplo, para registrar "192.168.1.xxx" (Máscara de subred: 255.255.255.0), escriba "192.168.1.255" en el campo de dirección. En la pantalla de ejemplo que aparece a continuación, se registran "192.168.1.255" y "192.168.2.255" para que se incluyan las direcciones "192.168.1.xxx" y "192.168.2.xxx" (Máscara de subred: 255.255.255.0) para la búsqueda de servidores de dispositivos. Para saber las direcciones de difusión que debe utilizar para la búsqueda de servidores de dispositivos, consulte al administrador de la red.

> Visualización

> Permite configurar los parámetros de visualización de SharePort Plus.

> Nombre | Muestra el nombre de los dispositivos USB conectados al servidor de dispositivos. Es posible cambiar el nombre de los dispositivos USB. Para obtener más detalles, consulte la sección Parámetros de funcionamiento de los dispositivos USB. (Predeterminado: activado) * No se puede anular la selección de esta casilla.
> Tipo | Muestra el tipo de los dispositivos USB conectados al servidor de dispositivos. (Predeterminado: activado) * No se puede anular la selección de esta casilla.
> Estado | Muestra el estado de los dispositivos USB conectados al servidor de dispositivos. (Predeterminado: activado) * No se puede anular la selección de esta casilla.
> Nombre de host | Muestra el nombre de host del servidor de dispositivos. El nombre de host se puede cambiar desde los parámetros del servidor de dispositivos. Para obtener información detallada, consulte el manual del usuario. (Predeterminado: activado)
> Nombre de modelo | Muestra el nombre de modelo del servidor de dispositivos. (Predeterminado: activado)
> Dirección IP | Muestra la dirección IP del servidor de dispositivos. (Predeterminado: desactivado)
> Dirección Ethernet | Muestra la dirección Ethernet del servidor de dispositivos. La dirección Ethernet es el número de 12 dígitos que aparece en el lateral o en la parte trasera del servidor de dispositivos. (Predeterminado: desactivado)
> Conexión automática | Muestra el estado actual de la característica de conexión automática de los dispositivos USB. Puede aparecer "Activada" o "Desactivada". (Predeterminado: desactivado)
> Ancho de la columna seleccionada: | Cambia el ancho de cada encabezado de columna en la parte superior de la lista de dispositivos USB. * No es posible cambiar el ancho de las columnas Nombre y Tipo.

> No es posible ocultar ni modificar la visualización de los campos Nombre, Tipo y Estado.

| Volver al principio