# Дополнительные настройки SharePort Plus

Страница содержит информацию о дополнительных настройках SharePort Plus.
Можно выполнить такие основные настройки SharePort Plus для запуска и установки соединения.

Нажмите кнопку Переключатель в главном окне SharePort Plus. Появится диалоговое окно выбора.
Диалоговое окно обеспечивает следующие настройки. После завершения настроек нажмите OK.

> Основное

> Можно задать основные дополнительные настройки.

> Запуск SharePort Plus при запуске Windows | Добавление SharePort Plus в папку Запуск. При добавлении в папку Startup, SharePort Plus будет запускаться автоматически при запуске Windows. (По умолчанию: Вкл.)
> Не отображать главное окно SharePort Plus | Запуск SharePort Plus в виде минимизированного значка. Минимизированное окно будет отображено в панели задач. (По умолчанию: Вкл.)
> Отображать всплывающее уведомление, если происходит ошибка | Уведомляет об ошибке USB-устройства в виде впслывающего сообщения в панели задач. (По умолчанию: Вкл.)
> Отображение сообщения, требующего подтверждения при отключении устройства | Отображает сообщение, требующее подтверждения перед отключением USB-устройства с помощью SharePort Plus. (По умолчанию: Вкл.)
> Автоматическое подключение недавно обнаруженных USB-устройств | Автоматическое подключение недавно обнаруженных USB-устройств. Эта выгодная опция позволяет подключиться к каждому USB-устройству автоматически, если оно подключено к серверу устройства. Тем не менее, помните, что эта опция предназначена для специального использования USB-устройств. Пока Вы подключены к USB-устройству, другие не могут его использовать. (Значение по умолчанию отличается в зависимости от опции, выбранной во время установки SharePort Plus.)
> Интервал между обновлениями главного окна | Задает интервал обновления статуса подключенного USB-устройства. (По умолчанию: 10 секунд)

> Поиск серверов устройства

> Можно задать адрес широковещательной рассылки.

> Включить функцию широковещательной рассылки | Регистрация адресов широковещательной рассылки, используемых для поиска серверов устройств. Если адреса широковещательной рассылки не указаны, выполняется поиск только серверов устройства в Вашем локальном сегменте. Для того, чтобы зарегистрировать адрес широковещательной рассылки, отметьте Включить широковещательную рассылку, введите адрес широковещательной рассылки в поле адреса и нажмите кнопку Добавить. Чтобы удалить адрес из списка, выделите его и нажмите кнопку "Удалить".

> Например, чтобы зарегистрировать "192.168.1.XXX" (Маска подсети: 255.255.255.0), введите "192.168.1.255" в поле адреса. В образце ниже, "192.168.1.255" и "192.168.2.255" зарегистрированы, включая адреса "192.168.1.XXX" и "192.168.2.XXX" (Маска подсети: 255.255.255.0) для поиска сервера устройства. За информацией о том, какие адреса широковещательной рассылки использовать для поиска сервера устройства, пожалуйста, обратитесь к администратору сети.

> Отображение

> Можно задать настройки окна SharePort Plus.

> Имя | Отображает имя USB-устройств, подключенных к серверу устройства. Можно изменить имя USB-устройства. За а дополнительной информацией обратитесь к разделу Рабочие настройки USB-устройства. (По умолчанию: Вкл.) * Невозможно снять отметку с этого поля.
> Тип | Отображает тип USB-устройств, подключенных к серверу устройства. (По умолчанию: Вкл.) * Невозможно снять отметку с этого поля.
> Статус | Отображает статус USB-устройств, подключенных к серверу устройства. (По умолчанию: Вкл.) * Невозможно снять отметку с этого поля.
> Имя хоста | Отображает имя хоста сервера устройства. Можно изменить имя хоста в настройках сервера устройства. За дополнительной информацией обратитесь к руководству пользователя. (По умолчанию: Вкл.)
> Имя модели | Отображает имя модели сервера устройства. (По умолчанию: Вкл.)
> IP-адрес | Отображает IP-адрес устройства. (По умолчанию: Выкл.)
> Ethernet-адрес | Отображает Ethernet-адрес сервера устройства. Ethernet-адрес - это 12-значный номер на боковой или задней панели устройства-сервера. (По умолчанию: Выкл.)
> Автоподключение | Отображает текущий статус настроек автоподключения USB-устройства. Отображается "Включено" или "Выключено". (По умолчанию: Выкл.)
> Ширина выбранной колонки: | Изменение ширины каждого столбца с заголовком в верхней части списка USB-устройств. * Невозможно изменить ширину столбцов Имя и Тип.

> Невозможно скрыть или изменить порядок отображения Имени, Типа и Статуса.

| Вернуться на главную