# Så här använder du en skrivare

På den här sidan beskrivs hur du använder en USB-skrivare (eller en USB-enhet med utskriftsfunktion) som är ansluten till en enhetsserver med SharePort Plus.

I SharePort Plus finns en funktion som upptäcker utskriftsjobb och som sedan automatiskt ansluter till, skriver ut på och kopplar från skrivaren (eller en USB-enhet med utskriftsfunktion) om den är ansluten till en enhetsserver.

Du kommer inte att behöva klicka på knappen Anslut i SharePort Plus huvudfönster innan du skriver ut ett jobb.

Funktionen för automatisk skrivaranslutning är inte tillgänglig för alla USB-enheter med utskriftsfunktion. I dessa fall måste du ansluta och koppla från USB-enheten manuellt genom att klicka på knapparna Anslut och Koppla från i SharePort Plus. Du måste köra SharePort Plus för att kunna använda funktionen för automatisk skrivaranslutning. Se därför till att starta SharePort Plus innan du skriver ut ett jobb. Om du skriver ut ofta rekommenderar vi att du ställer in SharePort Plus så att programmet startas automatiskt när du startar datorn. Mer information finns i Inställningar för SharePort Plus-alternativ.

Om du har konfigurerat automatisk skrivaranslutning i meddelandet här nedan, vilket öppnas från SharePort Plus när en ny skrivare upptäcks, behöver du inte konfigurera följande inställningar eftersom de kommer att konfigureras automatiskt.

Så här aktiverar du funktionen för automatiskt skrivaranslutning:

1. Markera en skrivare i SharePort Plus huvudfönster och klicka sedan på knappen Egenskaper. Klicka på fliken Valfria inställningar när egenskapsdialogrutan öppnas.

2. Markera Aktivera automatisk anslutning, välj Anslut automatiskt endast vid utskrift och klicka därefter på OK.

   Aktivera automatisk anslutning | Funktionen för automatisk anslutning aktiveras. När alternativet är markerat måste du välja ett av följande alternativ.
   Anslut automatiskt den här enheten när den är tillgänglig (delning inaktiverad) | Ansluter automatiskt en USB-enhet när den upptäcks.
   Anslut automatiskt endast vid utskrift | USB-enheten ansluts automatiskt och kopplas från när utskriftsjobbet är klart. Detta medför att du kan skriva ut utan att behöva tänka på att ansluta och koppla från.

   Följande fönster öppnas om det inte finns någon drivrutin för USB-enheten installerad i datorn eller om USB-enheten aldrig har anslutits till datorn via SharePort Plus. För att kunna aktivera inställningen Anslut automatiskt endast vid utskrift måste drivrutinen för USB-enheten vara installerad i systemet. Du installerar USB-drivrutinen genom att markera Aktivera automatisk anslutning, Anslut automatiskt endast vid utskrift och sedan klicka på knappen Konfigurera. När drivrutinen är installerad öppnas fönstret som i steg 2. Om den sista delen av utskriftsjobbet inte skrivs ut som det är tänkt när funktionen för automatisk skrivaranslutning är aktiverad, klickar du på knappen Bekräfta för att öppna utskriftsdialogrutan. Förläng tidsperioden i fältet Tid innan frånkoppling efter utskickat utskriftsjobb.

Funktionen för automatisk skrivaranslutning har aktiverats.

Alla utskriftsjobb till skrivaren som du valt i steg 1 kommer att skrivas ut automatiskt.

För vissa skrivare kommer ett felmeddelande att visas i utskriftstatusfönstret när utskriftsjobbet är klart. Om detta händer stänger du fönstret eftersom detta inte påverkar utskriften.

| Tillbaka till början