# Optionele instellingen van SharePort Plus

Deze pagina legt de optionele instellingen van SharePort Plus uit.
De algemene instellingen van SharePort Plus, zoals voor het opstarten en de communicatie kunnen worden geconfigureerd.

Klik op de knop Optie in het hoofdvenster van SharePort Plus. Het optiedialoogvenster wordt weergegeven.
Het optiedialoogvenster geeft de volgende instellingen. Klik op OK wanneer u klaar bent met het configureren van de instellingen.

> Algemeen

> De basisbedieningsinstellingen kunnen worden geconfigureerd.

> SharePort Plus starten wanneer Windows start | Voegt SharePort Plus toe aan de opstartmap. Wanneer SharePort Plus aan de opstartmap wordt toegevoegd, zal het automatisch starten bij de aanmelding in Windows. (Standaard: Aan)
> Het hoofdvenster van SharePort Plus niet tonen bij het starten van het programma | Start SharePort Plus as een geminimaliseerd pictogram. Het geminimaliseerd pictogram zal worden weergegeven in de taakbalk. (Standaard: Aan)
> Toon een tekstballon wanneer een fout optreedt | Geeft u een melding wanneer een fout optreedt met een USB-apparaat door een tekstballon te tonen in de taakbalk. (Standaard: Aan)
> Toon een bevestigingsbericht wanneer USB-apparaten worden losgekoppeld | Toont een bevestigingsbericht voordat een USB-apparaat wordt losgekoppeld via SharePort Plus. (Standaard: Aan)
> Gedetecteerde USB-apparaten automatisch aansluiten | Maakt automatisch een verbinding met een USB-apparaat wanneer het gedetecteerd wordt op het netwerk. Deze optie is handig omdat u met elk USB-apparaat automatisch een verbinding kunt maken wanneer het op de apparaatserver wordt aangesloten. Deze optie is echter alleen bedoeld voor exclusief gebruik van USB-apparaten. Zolang u verbonden bent met een USB-apparaat, kunnen andere mensen dit niet gebruiken. (De standaardwaarde hangt af van de optie die u hebt geselecteerd tijdens de installatie van SharePort Plus.)
> Vernieuwingsinterval van het hoofdvenster | Dit stelt het vernieuwingsinterval in voor de status van de verbonden USB-apparaten. (Standaard: 10 seconden)

> Zoeken naar apparaatservers

> Het broadcastadres kan worden geconfigureerd.

> Broadcastadressen inschakelen | Registreert het broadcastadres dat wordt gebruikt om naar apparaatservers te zoeken over de netwerkrouter. Indien geen broadcastadressen worden opgegeven, kunnen alleen apparaatservers in uw lokaal segment worden opgezocht. Om een broadcastadres te registreren, selecteert u Broadcastadressen inschakelen, geeft u het broadcastadres op in het adresveld en klikt u op Toevoegen. Om een adres uit de lijst te verwijderen, selecteert u het en klikt u op Verwijderen.

> Bijvoorbeeld, om "192.168.1.xxx" (subnet masker:255.255.255.0) te registreren, voert u "192.168.1.255" in het adresveld in. In het onderstaande voorbeeldscherm worden "192.168.1.255" en "192.168.2.255" geregistreerd, zodat de adressen "192.168.1.xxx" en "192.168.2.xxx" inbegrepen zijn (subnetmasker:255.255.255.0) bij het zoeken naar de apparaatserver. Vraag a.u.b. uw netwerkbeheerder welke broadcastadressen kunnen worden gebruikt voor het zoeken naar de apparaatserver.

> Weergave

> De SharePort Plus weergave-instellingen kunnen worden geconfigureerd.

> Naam | Geeft de naam van de USB-apparaten weer die verbonden zijn met de apparaatserver. De naam van het USB-apparaat kan worden gewijzigd. Raadpleeg voor meer details het (Standaard: Aan) * Dit selectievakje kan niet worden leeggemaakt.
> Type | Geeft het type van de USB-apparaten weer die verbonden zijn met de apparaatserver. (Standaard: Aan) * Dit selectievakje kan niet worden leeggemaakt.
> Status | Geeft de status van de USB-apparaten weer die verbonden zijn met de apparaatserver. (Standaard: Aan) * Dit selectievakje kan niet worden leeggemaakt.
> Hostnaam | Geeft de hostnaam weer van de apparaatserver. De hostnaam kan worden gewijzigd in de apparaatserverinstellingen. Raadpleeg voor meer details de gebruikershandleiding. (Standaard: Aan)
> Modelnaam | Geeft de modelnaam weer van de apparaatserver. (Standaard: Aan)
> IP-adres | Geeft het IP-adres weer van de apparaatserver. (Standaard: Uit)
> Ethernet-adres | Geeft het Ethernet-adres weer van de apparaatserver. Het Ethernet-adres is het getal van 12 cijfers dat u terugvindt op de zijkant of de achterkant van de apparaatserver. (Standaard: Uit)
> Automatisch aansluiten | Geeft de huidige status weer van de automatische verbindingsinstellingen van het USB-apparaat. "Geactiveerd" of "Uitgeschakeld" wordt getoond. (Standaard: Uit)
> Breedte van de geselecteerde kolom: | Wijzigt de breedte van elke kolomkop bovenaan de lijst met USB-apparaten. * De breedten van de kolommen Naam en Type kunnen niet worden gewijzigd.

> De volgorde waarin Naam, Type en Status worden weergegeven, kan niet worden aangepast.

| Terug naar boven