# Opcjonalne ustawienia programu SharePort Plus

Ta strona zawiera opis opcjonalnych ustawień programu SharePort Plus.
Mogą zostać skonfigurowane ustawienia ogólne programu SharePort Plus, takie jak ustawienia uruchamiania i komunikacji.

Kliknij przycisk Opcje w oknie głównym programu SharePort Plus. Zostanie wyświetlone okno dialogowe opcji.
Okno dialogowe opcji udostępnia następujące ustawienia. Po zakończeniu konfigurowania ustawień kliknij przycisk OK.

> Ogólne

> Można skonfigurować podstawowe ustawienia operacyjne.

> Uruchamiaj program SharePort Plus podczas uruchamiania systemu Windows | Dodaje program SharePort Plus do folderu autostartu. Po dodaniu do folderu Autostart, program SharePort Plus będzie automatycznie uruchamiany podczas logowania do systemu Windows. (Domyślnie: Włączone)
> Nie pokazuj głównego okna programu SharePort Plus podczas uruchamiania programu | Uruchamia program SharePort Plus jako zminimalizowaną ikonę. Zminimalizowana ikona będzie wyświetlana w zasobniku zadań. (Domyślnie: Włączone)
> Pokaż dymek powiadomienia, gdy wystąpi błąd | Powiadamia użytkownika o błędzie urządzenia USB, wyświetlając komunikat w dymku w zasobniku zadań. (Domyślnie: Włączone)
> Pokaż komunikat potwierdzenia podczas odłączania urządzeń USB | Wyświetla komunikat potwierdzenia przed odłączeniem urządzenia USB za pomocą programu SharePort Plus. (Domyślnie: Włączone)
> Automatycznie połącz nowo wykryte urządzenia USB | Automatycznie łączy z urządzeniem USB, gdy zostanie ono wykryte w sieci. Jest to wygodna opcja, ponieważ można automatycznie połączyć się z każdym urządzeniem USB po jego podłączeniu do serwera urządzeń. ytkownik jest połączony z urządzeniem USB, nikt inny nie może go użyć. (Wartość domyślna różni się w zależności od opcji wybranej podczas instalowania programu SharePort Plus.)
> Main window refresh interval | Określa okres odświeżania stanu połączonego urządzenia USB. (Domyślnie: 10 sekund)

> Wyszukaj serwery urządzeń

> Można skonfigurować adres rozgłoszeniowy.

> Włącz adresy rozgłoszeniowe | Rejestruje adresy rozgłoszeniowe służące do wyszukiwania serwerów urządzeń za pomocą routera sieciowego. Jeśli nie zostaną określone adresy rozgłoszeniowe, zostaną przeszukane tylko serwery urządzeń w segmencie lokalnym. Aby zarejestrować adres rozgłoszeniowy, zaznacz opcję Włącz adresy rozgłoszeniowe, wprowadź adres rozgłoszeniowy w pole adresu, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Aby usunąć adres z listy, wybierz go i kliknij przycisk Usuń.

> Aby na przykład zarejestrować adres 192.168.1.xxx (maska podsieci: 255.255.255.0), wpisz adres 192.168.1.255 w pole adresu. Na przykładowym ekranie poniżej zostały zarejestrowane adresy 192.168.1.255 i 192.168.2.255 w celu uwzględnienia adresów 192.168.1.xxx i 192.168.2.xxx (maska podsieci: 255.255.255.0) podczas wyszukiwania serwera urządzeń. Informacje o tym, jakich adresów rozgłoszeniowych należy użyć do wyszukiwania serwera urządzeń, należy uzyskać od administratora sieci.

> Wyświetlanie

> Można skonfigurować ustawienia wyświetlania programu SharePort Plus.

> Nazwa | Wyświetla nazwy urządzeń USB podłączonych do serwera urządzeń. Można zmienić nazwę urządzenia USB. Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale „Ustawienia operacyjne urządzenia USB”. (Domyślnie: Włączone) * Zaznaczenia tego pola wyboru nie można usunąć.
> Typ | Wyświetla typy urządzeń USB podłączonych do serwera urządzeń. (Domyślnie: Włączone) * Zaznaczenia tego pola wyboru nie można usunąć.
> Stan | Wyświetla stan urządzeń USB podłączonych do serwera urządzeń. (Domyślnie: Włączone) * Zaznaczenia tego pola wyboru nie można usunąć.
> Nazwa hosta | Wyświetla nazwę hosta serwera urządzeń. Nazwę hosta można zmienić w ustawieniach serwera urządzeń. Szczegółowe informacje można znaleźć w podręczniku użytkownika. (Domyślnie: Włączone)
> Nazwa modelu | Wyświetla nazwę modelu serwera urządzeń. (Domyślnie: Włączone)
> Adres IP | Wyświetla adres IP serwera urządzeń. (Domyślnie: Wyłączone)
> Adres sieci Ethernet | Wyświetla adres sieci Ethernet serwera urządzeń. Adres sieci Ethernet jest to 12-cyfrowy numer znajdujący się z boku lub od spodu serwera urządzeń. (Domyślnie: Wyłączone)
> Połączenie automatyczne | Wyświetla bieżący stan ustawień automatycznego łączenia urządzenia USB. Wyświetlana jest wartość Włączone lub Wyłączone. (Domyślnie: Wyłączone)
> Szerokość wybranej kolumny: | Zmienia szerokość nagłówka każdej kolumny u góry listy urządzeń USB. * Nie można zmienić szerokości kolumn Nazwa i Typ.

> Nie można ukryć ani zmienić kolejności wyświetlania kolumn Nazwa, Typ i Stan.

| Powrót na górę strony