# SharePort Plus 與工作列

本頁面說明如何從工作列操作 SharePort Plus，以及工作列會出現的氣泡訊息。

1. 從工作列操作 SharePort Plus

2. 氣泡訊息

## 1. 從工作列操作 SharePort Plus

在 工作列按滑鼠右鍵，打開 SharePort Plus 功能表，如下所示。

以下按鈕可控制 USB 裝置。

| 連線 | 連到選定的 USB 裝置。
斷線 | 從選定的 USB 裝置上斷線。
要求使用 | 若您想用的 USB 裝置被他人佔用，可要求他斷線。 若想進一步了解要求使用，請參閱如何要求停止連線。
內容 | 顯示選定的 USB 裝置的內容視窗。 若想進一步了解 USB 裝置內容，請參閱 USB 裝置操作設定。

| 還原 | 將 SharePort Plus 還原成正常大小。
最小化 | 將 SharePort Plus 最小化。
選項 | 開啟選項對話框。每個選用設定都可以用。
說明 | 開啟線上說明。
關於 SharePort Plus | 顯示 SharePort Plus 版號。
離開 | 關閉 SharePort Plus。

## 2. 氣泡訊息

工作列顯示的氣泡訊息意義如下︰

| USB 裝置供電量不足。
| USB 裝置不正常斷線。

若想隱藏氣泡訊息，可由 SharePort Plus 選用設定進行調整。

| 回到頂端