# SharePort Plus şi Tava de activităţi

În această pagină este explicat modul de control al SharePort Plus din tava de activităţi şi mesajele de tip balon afişate în tava de activităţi.

1. Controlarea SharePort Plus din tava de activităţi

2. Mesaje de tip balon

## 1. Controlarea SharePort Plus din tava de activităţi

Clic pe butonul din dreapta al mouse-ului în tava de activităţi pentru afişarea meniului SharePort Plus aşa cum este prezentat mai jos.

Următoarele butoane sunt utilizate pentru a controla dispozitivele USB.

| Conectare | Conectează computerul la dispozitivul USB selectat.
Deconectare | Deconectează computerul de la dispozitivul USB selectat.
Solicitare utilizare | Solicită utilizatorului care foloseşte în acel moment dispozitivul USB pe care doriţi să îl utilizaţi să se deconecteze de la acesta. Pentru detalii despre Solicitare utilizare, consultaţi Mod de solicitare deconectare.
Proprietăţi | Afişează fereastra de proprietăţi ale dispozitivului USB selectat. Pentru detalii despre proprietăţile dispozitivului USB, consultaţi Setări operaţionale ale dispozitivului USB.

| Restabilire | Restabileşte SharePort Plus la dimensiunea sa implicită.
Minimizare | Minimizează SharePort Plus.
Opţiuni | Deschide dialogul de opţiuni. Fiecare setare opţională este disponibilă.
Ajutor | Deschide acest Ajutor online.
Despre SharePort Plus | Afişează versiunea SharePort Plus.
Ieşire | Închide SharePort Plus.

## 2. Mesaje de tip balon

Semnificaţiile mesajelor de tip balon care apar din tava de activităţi sunt după cum urmează:

| Sursa de alimentare pentru dispozitivul USB nu este suficientă.
| Dispozitivul USB a fost deconectat în mod anormal.

Mesajul de tip balon poate fi ascuns prin configurarea Setărilor opţionale SharePort Plus.

| Înapoi Sus