# Ekstrainnstillinger for SharePort Plus

Denne siden forklarer ekstrainnstillingene for SharePort Plus.
SharePort Plus' generelle innstillinger, slik som oppstarts- og kommunikasjonsinnstillinger kan konfigureres.

Klikk knappen Alternativ i SharePort Plus' hovedvindu. Alternativdialogen vil vises.
Alternativdialogen gir de følgende innstillingene. Klikk OK når du er ferdig med å konfigurere innstillingene.

> Generelt

> Grunnleggende driftsinnstillinger kan konfigureres.

> Start SharePort Plus ved Windows-oppstart | Legger til SharePort Plus til oppstartsmappen. Når SharePort Plus er lagt til i oppstartsmappen, vil programmet automatisk starte ved Windows-pålogging. (Standard: På)
> Ikke vis SharePort Plus hovedvindu ved programstart | Starter SharePort Plus som et minimalisert ikon. Det minimaliserte ikonet vil vises i oppgavelinjen. (Standard: På)
> Vis en ballongvarsling når en feil oppstår | Varsler deg om en USB-enhetsfeil ved å vise sen ballongmelding i oppgavebrettet. (Standard: På)
> Vis en bekreftelsesmelding ved frakobling av USB-enheter | Viser en bekreftelsesmelding før frakobling av en USB-enhet via SharePort Plus. (Standard: På)
> Tilkoble nylig oppdagede USB-enheter automatisk | Kobler automatisk til en USB-enhet når den oppdages på nettverket. Dette alternativet er praktisk, siden du kan koble til hver USB-enhet automatisk når den er plugget inn i enhetsserveren. Men husk på at dette alternativet er for eksklusiv bruk av USB-enheter. Så lenge du er tilkoblet en USB-enhet, kan ikke andre folk bruke den. (Standardverdien er forskjellig avhengig av alternativet du valgte i løpet av installasjonen av SharePort Plus.)
> Oppdateringsintervall på hovedvinduet | Stiller oppdateringsintervallet for den tilkoblede USB-enhetens status. (Standard: 10 sekunder)

> Søk etter enhetsservere

> Kringkastingsadressen kan konfigureres.

> Aktiver sendingsadresser | Registrerer kringkastingsadressene som brukes til å søke etter enhetsservere over nettverksruteren. Hvis ingen kringkastingsadresser er spesifisert, er det kun enhetsserverne i det lokale segmentet som vil søkes gjennom. For å registrere en kringkastingsadresse, kryss av for Aktiver kringkastingsadresser, skriv inn kringkastingsadressen i adressefeltet og klikk knappen Legg til. For å fjerne en adresse fra listen velg den og klikk knappen Slett.

> For eksempel for å registrere "192.168.1.xxx" (subnettmaske:255.255.255.0), skriv inn "192.168.1.255" i adressefeltet. I prøveskjermen nedenfor er "192.168.1.255" og "192.168.2.255" registrert til å inkludere "192.168.1.xxx" og "192.168.2.xxx" (subnettmaske:255.255.255.0) adresser for enhetsserversøket. For hvilke kringkastingsadresser som skal brukes for enhetens serversøk, spør nettverksadministratoren.

> Display

> SharePort Plus' displayinnstillinger kan konfigureres.

> Navn | Viser navnet på USB-enhetene som er tilkoblet enhetsserveren. USB-enhetens navn kan endres. For detaljer se USB-enhetens driftsinnstillinger. (Standard: På) * Denne avkryssingsruten kan ikke tømmes.
> Type | Viser typen på USB-enhetene som er tilkoblet enhetsserveren. (Standard: På) * Denne avkryssingsruten kan ikke tømmes.
> Status | Viser statusen på USB-enhetene som er tilkoblet enhetsserveren. (Standard: På) * Denne avkryssingsruten kan ikke tømmes.
> Vertsnavn | Viser vertsnavnet på enhetsserveren. Vertsnavnet kan endres fra enhetens serverinnstillinger. For detaljer se brukerhåndboken. (Standard: På)
> Modellnavn | Viser modellnavnet på enhetsserveren. (Standard: På)
> IP-adresse | Viser IP-adressen til enhetsserveren. (Standard: Av)
> Ethernet-adresse | Viser Ethernet-adressen til enhetsserveren. Ethernet-adressen er det 12-sifrede tallet som finnes på siden eller baksiden av enhetens server. (Standard: Av)
> Automatisk tilkobling | Viser den aktuelle statusen på USB-enhetens automatiske tilkoblingsinnstillinger. Enten "Aktiver" eller "Deaktiver" vises. (Standard: Av)
> Bredde på valgt kolonne: | Endrer bredden på hver kolonneoverskrift på toppen av USB-enhetslisten. * Breddene på navn- og typekolonnene kan ikke endres.

> Det er umulig å skjule eller endre visningrekkefølgen for navn, type og status.

| Tilbake til toppen