# SharePort Plus en de taakbalk

Deze pagina legt uit hoe u SharePort Plus vanaf de taakbalk en de tekstballonnen die in de taakbalk worden weergegeven, kunt bedienen.

1. SharePort Plus bedienen via de taakbalk

2. Tekstballonnen

## 1. SharePort Plus bedienen via de taakbalk

Rechtsklikken in de taakbalk om het SharePort Plus menu weer te geven zoals hieronder wordt getoond.

De volgende knoppen worden gebruikt om de USB-apparaten te bedienen.

| Verbinden | Maakt een verbinding met het geselecteerde USB-apparaat.
Loskoppelen | Verbreekt de verbinding met het geselecteerde USB-apparaat.
Gebruik aanvragen | Vraagt de gebruiker die momenteel het USB-apparaat gebruikt dat u wilt gebruiken om het los te koppelen. Raadpleeg voor meer details over loskoppelingsverzoeken het hoofdstuk Hoe u het loskoppelen van een verbinding kunt aanvragen.
Eigenschappen | Toont het eigenschappenvenster van het geselecteerde USB-apparaat. Raadpleeg voor details over de eigenschappen van het USB-apparaat het hoofdstuk Bedieningsinstellingen van USB-apparaten.

| Herstellen | Herstelt SharePort Plus naar zijn standaardgrootte.
Minimaliseren | Minimaliseert SharePort Plus.
Opties | Opent de optiedialoog. Elke optionele instelling is beschikbaar.
Help | Opent deze Online Help.
Over SharePort Plus | Toont de versie van SharePort Plus.
Afsluiten | Sluit SharePort Plus.

## 2. Tekstballonnen

De tekstballonnen die verschijnen boven de taakbalk betekenen het volgende:

| Er is onvoldoende energietoevoer voor het USB-apparaat.
| Het USB-apparaat werd abnormaal losgekoppeld.

De tekstballon kan worden verborgen door de Optionele instellingen van SharePort Plus te configureren.

| Terug naar boven