# Definições Opcionais do SharePort Plus

Esta página explica as definições opcionais do SharePort Plus.
Podem configurar-se as definições gerais do SharePort Plus como as definições de comunicação e de arranque.

Clique no botão Opções na janela principal do SharePort Plus. Exibir-se-á a caixa de diálogo de opções.
A caixa de diálogo de opções fornece as definições que se seguem. Clique em OK quando tiver terminado de configurar as definições.

> Geral

> Pode configurar as definições de funcionamento básicas.

> Iniciar o SharePort Plus no arranque do Windows | Adicionar o SharePort Plus à pasta de arranque. Quando adicionado à pasta de Arranque, o SharePort Plus iniciará automaticamente no arranque do Windows. (Por defeito: Ligado)
> Não exibir a janela principal do SharePort Plus no arranque do programa | Inicia o SharePort Plus como um ícone minimizado. O ícone minimizado será exibido na barra de tarefas. (Por defeito: Ligado)
> Exibe uma notificação de balão quando ocorrer um erro | Notifica-o de um erro do dispositivo USB exibindo uma mensagem de balão na barra de tarefas. (Por defeito: Ligado)
> Exibe uma mensagem de confirmação quando desligar dispositivos USB | Exibe uma mensagem de confirmação antes de desligar um dispositivo USB através do SharePort Plus. (Por defeito: Ligado)
> Liga automaticamente dispositivos USB descobertos recentemente | Liga automaticamente a um dispositivo USB quando é detectado na rede. Esta opção é útil uma vez que pode ligar-se a cada dispositivo USB automaticamente quando estiver ligado ao servidor de dispositivos. No entanto, lembre-se de que esta opção é exclusiva para dispositivos USB. Desde que esteja ligado a um dispositivo USB, as outras pessoas não podem utilizá-lo. (O valor predefinido difere dependendo da opção que seleccionou durante a instalação do SharePort Plus.)
> Intervalo de actualização da janela principal | Define o intervalo de actualização para o estado do dispositivo USB ligado. (Por defeito: 10 segundos)

> Procurar outros dispositivos

> Pode configurar-se o endereço de difusão.

> Activar endereços de difusão | Regista os endereços de difusão utilizados para procurar servidores de dispositivos no router da rede. Se não se especificarem endereços de difusão, apenas se procurará os servidores de dispositivos no seu segmento local. Para registar um endereço de difusão, assinale Activar endereços de difusão, introduza o endereço de difusão no campo do endereço e clique no botão Adicionar. Para remover um endereço da lista, seleccione-o e clique no botão Eliminar.

> Por exemplo, para registar "192.168.1.xxx" (Máscara de subrede: 255.255.255.0), introduza "192.168.1.255" no campo do endereço. No ecrã de exemplo abaixo, estão registados "192.168.1.255" e "192.168.2.255" para incluir os endereços "192.168.1.xxx" e "192.168.2.xxx" (Máscara de subrede: 255.255.255.0) na pesquisa de servidor de dispositivos. Para saber os endereços de difusão a utilizar na procura de servidores de dispositivos, pergunte ao seu administrador de rede.

> Visualização

> É possível configurar as definições de visualização do SharePort Plus.

> Nome | Exibe o nome dos dispositivos USB ligados ao servidor de dispositivos. É possível alterar o nome do dispositivo USB. Para mais informações, consulte a secção Definições de Funcionamento do Dispositivo USB. (Por defeito: Ligado) * Esta caixa de verificação não pode ser apagada.
> Tipo | Exibe o nome dos dispositivos USB ligados ao servidor de dispositivos. (Por defeito: Ligado) * Esta caixa de verificação não pode ser apagada.
> Estado | Exibe o estado dos dispositivos USB ligados ao servidor de dispositivos. (Por defeito: Ligado) * Esta caixa de verificação não pode ser apagada.
> Nome do Anfitrião | Exibe o nome do anfitrião do servidor de dispositivos. É possível alterar o nome do anfitrião a partir das definições do servidor de dispositivos. Para mais informações, consulte o manual do utilizador. (Por defeito: Ligado)
> Nome do Modelo | Exibe o nome do modelo do servidor de dispositivos. (Por defeito: Ligado)
> Endereço IP | Exibe o endereço IP do servidor de dispositivos. (Por defeito: Off) (Desligado)
> Endereço Ethernet | Exibe o endereço Ethernet do servidor de dispositivos. O endereço Ethernet é o número de 12 dígitos encontrado no lado ou atrás do servidor de dispositivos. (Por defeito: Off) (Desligado)
> Ligação Automática | Exibe o estado actual das definições de ligação automática do dispositivo USB. Exibe-se "Activado" ou "Desactivado". (Por defeito: Off) (Desligado)
> Largura da coluna seleccionada: | Altera a largura do título de cada coluna no topo da lista de dispositivos USB. * As larguras das colunas Tipo e Nome não podem ser alteradas.

> É impossível ocultar ou alterar a ordem de visualização do Nome, Tipo e Estado.

| Voltar para Cima