> # Default Settings

> Table 4-8 lists the default Call Home settings.

> Table 4-8 Default Call Home Default Settings
> Parameters | Default
> --- | ---
> Destination message size for a message sent in full text format. | 500,000
> Destination message size for a message sent in XML format. | 500,000
> Destination message size for a message sent in short text format. | 4000
> DNS or IP address of the SMTP server to reach the server if no port is specified. | 25
> Alert group association with profile. | All
> Format type. | XML
> Call Home message level. | 0 (zero)
> HTTP proxy server use. | Disabled and no proxy server configured.
> HTTP proxy server message size for full text destination. | 1 MB
> HTTP proxy server message size for XML. | 1 MB

> Copyright 2010-2015, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.