BusinessPhone Communication Platform 6.0
Signal Types, Internal Messages and CSW-Blocks > Internal Messages - Info Codes > Sorted by Info code

## 86 HOCILINPUT

1 CLHOCHECKIN |  | Check in |
2 CLHOCHECKOUT |  | Checkout |
3 CLHOUPDATE |  | Update Guest |
4 CLHOMESSORD |  | Message Order |
5 CLHOMESSCLR |  | Message Clear |
6 CLHOWAKEORD |  | Wake-Up Order |
7 CLHOWAKEANS |  | Wake-Up Answer |
8 CLHOWAKECLR |  | Wake-Up Clear |
9 CLHOBAR |  | Phone Barring |
10 CLHOUNBAR |  | Phone Unbarring |
11 CLHOROOMSTAT |  | Room Status |
12 CLHOPHONE |  | Phone Status |
13 CLHOGUEST |  | Guest Data |
14 CLHOBARSTAT |  | RTR/DID Status |
15 CLHOBARALL |  | All guest extensions are barred to do outgoing calls because of an overflow concerning the CIL buffers |
16 CLHOUNBARALL |  | All guest extension barring status are restored because there are CIL buffers available again |

Revision: F © Ericsson Enterprise 2004