BusinessPhone – Hôtel

## Description

### Téléphone de réception Dialog 4223 Professional

Remarque :

Certaines fonctions ne sont pas destinées à l'hôtellerie. Cette section décrit le téléphone tel qu'il est programmé par défaut. Pour plus d'informations, reportez‑vous au manuel de l'utilisateur du modèle Dialog 4223 Professional.

1 Écran

3 x 40 caractères.

2 Touches de fonction

Les fonctions dépendent de l'état des communications et apparaissent sur la dernière ligne de l'écran. Lorsque l'indication (voir écran) apparaît, appuyez sur la touche correspondante pour accéder à la fonction.

3 2nd

Cette touche permet d'accéder aux fonctions secondaires (ces fonctions sont affichées sur la deuxième ligne de la touche correspondante).

4 Message / Info

a. |  | Pour envoyer et recevoir des messages. Voir section Réception/Messages.

b. |  | Pour entrer des informations.

5 Touches programmables à double fonction

Enregistrement de numéros et de fonctions de programmation.

6 Transfer / Diversion (Transfert / Déviation)

a. |  | Transfert d'un appel en cours.

b. |  | Activation/désactivation de la déviation.

7 Inquiry / Conference (Appel interne / Conférence)

a. |  | Pour consulter un correspondant interne ou externe.

b. |  | Pour organiser une conférence téléphonique.

8 Line 2 / Read & (Ligne 2 / Lire &)

a. |  | Touche de deuxième ligne pour les appels entrants et sortants.

b. |  | Lecture des informations.

9 Line 1 / Save/Redial (Ligne 1 / Sauver/Recomposer)

a. |  | Touche de première ligne pour les appels entrants et sortants.

b. |  | Mémorisation ou recomposition d'un numéro externe.

10 Mute (Secret)

Pour activer ou désactiver le micro.

11 Activation/désactivation du haut-parleur

Pour activer ou désactiver le haut-parleur.

12 Headset (Casque)

13 Contrôle du volume

Pour régler le volume. Également fonction espace/retour arrière en mode écriture.

14 Clear (Effacer)

Pour mettre fin à une communication ou effacer l'écran en mode programmation.

15 Microphone

16 Module de touches supplémentaire

17 touches programmables à double fonction par module. Quatre modules peuvent être connectés.

Remarque :

Utilisez exclusivement les modules de touches supplémentaires de type DBY 419 01.

17 Haut-parleur

18 Combiné avec fonction d'écoute amplifiée

Attention !

De petits objets métalliques peuvent rester accrochés dans la région du combiné.

#### Informations complémentaires

Téléphone de réception Dialog 3213 Executive

Touches du téléphone Dialog 4223 / Dialog 3213

Témoins lumineux

© Ericsson Enterprise 2004