BusinessPhone – Hôtel
Fonctions RNIS

## Appel externe sur une ligne RNIS

Effectuez un appel externe de la manière habituelle.

Si l'appelé est également connecté à une ligne de jonction numérique, votre numéro d'abonné s'affiche sur son écran.

Si le numéro de l'appelé est différent du numéro composé (par exemple : déviation ou interception à partir d'une autre extension), ce nouveau numéro s'affiche sur votre écran.

Exemple :

L'appelé a le numéro 0 181100, extension 4736.

L'appel de l'extension 4736 est pris en charge par l'extension 5446.

Si votre correspondant a activé la fonction de confidentialité de son numéro (numéro non divulgué), les informations suivantes sont affichées sur l'écran :

© Ericsson Enterprise 2004