BusinessPhone – Hôtel
Appels sortants

## Numéros abrégés

Les numéros abrégés vous permettent d'effectuer des appels en appuyant simplement sur quelques touches. Les numéros externes fréquemment utilisés sont sauvegardés en tant que numéros abrégés communs dans le central.

Vous pouvez sauvegarder et utiliser vos numéros externes personnels les plus fréquemment utilisés (numéros abrégés individuels) sur le deuxième niveau des touches programmables du téléphone, des modules de touches ou des touches 0 à 9 (Dialog 4223 Professional).

Remarque :

Vous pouvez également sauvegarder les fonctions activées/désactivées à l'aide d'un code d'appel (par exemple, le *32* et le #32# pour l'Aide-mémoire) en tant que numéros abrégés individuels.

Deux options vous permettent de programmer un numéro abrégé individuel ou une fonction :

#### Option 1 - Via une touche programmable

Vous pouvez programmer les numéros abrégés individuels sur les touches programmables et sur les modules de touches supplémentaires.

#### Option 2 - Via le clavier

Si vous utilisez le modèle Dialog 4223 Professional sans module de touches, vous pouvez programmer 10 numéros abrégés individuels sur les touches 0 à 9. En outre, vous pouvez programmer les touches programmables du téléphone (voir option 1).

Remarque :

Si vous équipez votre Dialog 4223 Professional d'un module de touches supplémentaire, tous les numéros abrégés programmés à l'aide du clavier sur les touches 0 à 9 seront automatiquement sauvegardés sur les 10 premières touches programmables du premier module de touches.

© Ericsson Enterprise 2004