BusinessPhone – Hotel

## Descrizione

### Dialog 4223 Professional

1 Display

3x40 caratteri. Vedere la sezione Informazioni visualizzate sul display.

2 Tasti funzione del menu

Le funzioni dipendono dallo stato del traffico e vengono visualizzate sull'ultima riga del display. Quando compare l'avvertenza (vedi display), premere il tasto indicato per accedere alla funzione.

3 2˚

Tasto per accedere alla seconda funzione assegnata ai tasti (queste funzioni sono indicate sulla seconda riga del tasto corrispondente).

4 Messaggio / informazioni

a. |  | Per inviare e ricevere messaggi. Vedere la sezione Messaggi.

b. |  | Per immettere informazioni. Vedere la sezione Informazioni sull'assenza.

5 Tasti di funzione a programmazione doppia

Memorizzazione di numeri, programmazione di funzioni.

6 Trasferimento / deviazione

a. |  | Trasferimento di una chiamata in corso. Vedere la sezione Durante le chiamate.

b. |  | Attivazione/disattivazione della deviazione. Vedere la sezione Inoltro di chiamate.

7 Richiesta / conferenza

a. |  | Per effettuare una richiesta ad un interlocutore interno o esterno.

b. |  | Per stabilire una conferenza telefonica. Vedere la sezione Durante le chiamate.

8 Linea 2 / info aggiuntiva

a. |  | Tasto di linea 2 per chiamate in arrivo ed in uscita.

b. |  | Lettura di informazioni. Vedere la sezione Informazioni sull'assenza.

9 Linea 1 / memorizzazione/riselezione

a. |  | Tasto di linea 1 per chiamate in arrivo ed in uscita.

b. |  | Memorizzazione o riselezione di un numero esterno. Vedere la sezione Chiamate in uscita.

10 Muto

Per attivare o disattivare il microfono. Vedere le sezioni Durante le chiamate e Suoneria silenziosa.

11 Altoparlante on/off

Per attivare o disattivare l'altoparlante. Vedere la sezione Durante le chiamate.

12 Cuffia

Vedere la sezione Cuffia – Dialog 4223 Professional.

13 Regolazione del volume

Per regolare il volume. Il tasto può essere utilizzato anche come barra spazio/backspace nel modo scrittura. 14

Cancella

Per terminare le chiamate o cancellare il display durante la programmazione.

15 Microfono

16 Tastiera opzionale

17 Tasti funzione a programmazione doppia per tastiera. È possibile collegare quattro tastiere.

Nota:

utilizzare solo tastiere opzionali di tipo DBY 419 01.

17 Altoparlante

18 Handset con funzione ausiliaria di ascolto

Nota:

l'handset può attirare e trattenere piccoli oggetti metallici nella regione dell'auricolare.

#### Ulteriori informazioni

Dialog 3213 Executive

Tasti del telefono Dialog 4223/Dialog 3213

Luci

Informazioni visualizzate sul display

Toni

© Ericsson Enterprise 2004