BusinessPhone – Hotel

## Descrizione

### Telefono per reception Dialog 4223 Professional

Nota:

alcune funzioni non sono usate per l'ambiente di hotel. Questa sezione descrive la programmazione di default del telefono. Per ulteriori informazioni consultare la guida utente del telefono Dialog 4223 Professional.

1 Display

3x40 caratteri.

2 Tasti funzione del menu

Le funzioni dipendono dallo stato del traffico e vengono visualizzate sull'ultima riga del display. Quando compare l'avvertenza (vedi display), premere il tasto indicato per accedere alla funzione.

3 2˚

Tasto per accedere alla seconda funzione assegnata ai tasti (queste funzioni sono indicate sulla seconda riga del tasto corrispondente).

4 Messaggio / informazioni

a. |  | Per inviare e ricevere messaggi. Vedere la sezione Reception/messaggi.

b. |  | Per immettere informazioni.

5 Tasti di funzione a programmazione doppia

Memorizzazione di numeri, programmazione di funzioni.

6 Trasferimento / deviazione

a. |  | Trasferimento di una chiamata in corso.

b. |  | Attivazione/disattivazione della deviazione.

7 Richiesta / conferenza

a. |  | Per effettuare una richiesta ad un interlocutore interno o esterno.

b. |  | Per stabilire una conferenza telefonica.

8 Linea 2 / info aggiuntiva

a. |  | Tasto di linea 2 per chiamate in arrivo ed in uscita.

b. |  | Lettura di informazioni.

9 Linea 1 / Salva/riselez.

a. |  | Tasto di linea 1 per chiamate in arrivo ed in uscita.

b. |  | Memorizzazione o riselezione di un numero esterno.

10 Muto

Per attivare o disattivare il microfono.

11 Altoparlante on/off

Per attivare o disattivare l'altoparlante.

12 Cuffia

13 Controllo del volume

Per regolare il volume. Il tasto può essere utilizzato anche come barra spazio/backspace nel modo scrittura.

14 Cancella

Per terminare le chiamate o cancellare il display durante la programmazione.

15 Microfono

16 Tastiera opzionale

17 tasti funzione a programmazione doppia per tastiera. È possibile collegare quattro tastiere.

Nota:

utilizzare solo tastiere opzionali di tipo DBY 419 01.

17 Altoparlante

18 Handset con funzione ausiliaria di ascolto

Nota:

l'handset può attirare e trattenere piccoli oggetti metallici nella regione dell'auricolare.

#### Ulteriori informazioni

Telefono per reception Dialog 3213 Executive

Tasti del telefono Dialog 4223/Dialog 3213

Luci

© Ericsson Enterprise 2004