BusinessPhone – Hotel

## Beschrijving

### Receptietoestel Dialog 4223 Professional

Notitie:

Sommige functies worden niet voor het hotel gebruikt. Deze paragraaf beschrijft de manier, waarop het telefoontoestel geprogrammeerd is als standaard. Voor meer informatie, zie het gebruikershandboek voor het Dialog 4223 Professional toestel.

1 Display

3x40 letters.

2 Menufunctietoetsen

De functies zijn afhankelijk van de verkeersstatus en worden in de laatste lijn van het display getoond. Wanneer u verzocht wordt om (zie display), druk de gewenste toets om toegang te krijgen tot deze functie.

3 2de

Toets voor de toegang tot de secundaire toetsfuncties. (Deze functies worden vermeld in de tweede lijn van de overeenkomstige toets.)

4 Bericht / Info

a. |  | Berichten verzenden en ontvangen. Zie paragraaf Receptie/Berichten.

b. |  | Informatie invoeren.

5 Programmeerbare duaal-functietoetsen

Nummers opslaan, functies programmeren.

6 Doorverbinden / Omleiden

a. |  | Een lopend gesprek doorverbinden.

b. |  | Omleiding activeren/deactiveren.

7 Informatieverzoek / Conferentie

a. |  | Een informatieverzoek aan een interne of externe partij.

b. |  | Een telefoonconferentie tot stand brengen.

8 Lijn 2 / Lees &

a. |  | Lijntoets 2 voor inkomende en uitgaande gesprekken.

b. |  | Lees informatie.

9 Lijn 1 / Opslaan/Opnieuw kiezen

a. |  | Lijntoets 1 voor inkomende en uitgaande gesprekken.

b. |  | Bewaar of kies opnieuw een extern nummer.

10 Uitschakelen

De microfoon aan- of uitschakelen.

11 Luidspreker aan/uit

De luidspreker in- of uitschakelen.

12 Koptelefoon

13 Volumecontrole

Volume instellen. Spatieer/spatieer terug ook schriftelijk.

14 Clear

Gesprekken afbreken of het display wissen bij het programmeren.

15 Microfoon

16 Optioneel toetsenbord

17 Programmeerbare duaal-functietoetsen per toetsenbord. Er kunnen vier toetsenborden worden aangesloten.

Notitie:

Gebruik enkel optionele toetsenborden van het type DBY 419 01.

17 Luidspreker

18 Hoorn met hoorapparaatfunctie

Gelieve hiervan nota te nemen:

De hoorn kan kleine metalen voorwerpen in het bereik van de ontvanger aantrekken en vasthouden.

#### Meer informatie

Receptietoestel Dialog 3213 Executive

Telefoontoetsen Dialog 4223 / Dialog 3213

Lampindicaties

© Ericsson Enterprise 2004