BusinessPhone – Hotel
Chamadas de saída

## Números abreviados

Com os números abreviados você pode estabelecer chamadas pressionando poucas teclas. Os números externos mais freqüentemente chamados podem ser armazenados sob a forma de números abreviados comuns na central telefônica.

Os números externos que você mais usar - chamamos eles de números abreviados individuais - podem ser armazenados e usados no segundo nível das teclas programáveis do telefone, dos teclados ou nas teclas 0 - 9 (Dialog 4223 Professional).

Nota:

todas aquelas funções que podem ser ativadas/desativadas por meio de códigos discados, como, por exemplo, *32* e #32# para recordação, podem também ser armazenadas como números abreviados individuais.

Existem duas maneiras para programar um número abreviado individual ou uma função:

#### Opção 1 - Através de uma tecla programável

Os números abreviados individuais podem ser atribuídos às teclas programáveis e às teclas dos teclados opcionais.

#### Opção 2 - Através do teclado

Ao usar o Dialog 4223 Professional sem um teclado você pode atribuir 10 números abreviados individuais às teclas 0 - 9. Adicionalmente é possível programar as teclas programáveis do telefone (veja opção 1).

Nota:

se você for ampliar as capacidades do seu Dialog 4223 Professional com um teclado adicional todos os números abreviados programados através nas teclas 0 - 9 do telefone serão automaticamente armazenadas nas primeiras 10 teclas programáveis do primeiro teclado.

© Ericsson Enterprise 2004