BusinessPhone – Hotel
Informacje o kosztach połączeń

## Zintegrowana kontrola systemu

Aby nie utracić wskazań liczników podczas zmieniania konfiguracji systemu, można przeprowadzić zintegrowaną kontrolę systemu. Pozwala ona na odczytanie wskazań wszystkich liczników, które nie zostały skasowane przed rozpoczęciem konfiguracji. Do zainicjowania kontroli systemu potrzebny jest specjalny poziom dostępu. (Informacje o tym, czy ta funkcja jest dostępna w telefonie, można uzyskać od administratora systemu).

Wybierz kolejno.

(Jest to ta sama procedura, która służy do odczytywania łącznego kosztu).

Naciśnij, aby zainicjować kontrolę systemu (patrz wyświetlacz).

Jeśli zostanie wykryty błąd, na wyświetlaczu pojawi się następujący komunikat:

Naciśnij, aby wyświetlić nieprawidłowe zapisy (patrz wyświetlacz).

Na wyświetlaczu pojawią się informacje o pierwszym błędnym zapisie w systemie. Na wyświetlaczu pojawiają się numery wewnętrzne, które zostały usunięte podczas zmiany konfiguracji systemu, oraz koszty związane z tymi numerami.

Naciśnij, aby przejrzeć nieprawidłowe zapisy (patrz wyświetlacz).

Naciśnij, aby przełączyć się z odczytu liczby impulsów na odczyt kosztu połączenia (patrz wyświetlacz).

Naciśnij, aby wykasować nieprawidłowe zapisy (patrz wyświetlacz).

W takim przypadku wydruk nie zostanie zainicjowany.

Naciśnij, aby przejść do poprzedniego menu (patrz wyświetlacz).

© Ericsson Enterprise 2004