BusinessPhone – ACD-agent
Beskrivelse

## Displayoplysninger

Bemærk:

Dette afsnit gælder kun for Dialog 4222 Office og Dialog 3212 Standard-telefonen.

Displayet hjælper dig med trinvise instruktioner. Når din telefon ikke er i brug, viser den øverste linie generel information. Den nederste linie viser dit navn og lokalnummer.

Under et internt opkald viser den nederste linie den anden parts navn, lokalnummer og status.

Hvis du foretager et internt opkald til en person, som har aktiveret en viderestilling, viser øverste linie navnet og lokalnummeret for den person, du har kaldt op, og den nederste linie viser, hvor opkaldet er viderestillet.

Under et indkommende eksternt opkald viser den nederste linie den anden parts nummer og status (hvis forbundet til en ISDN-bylinie).

#### Statusinformation

Statusinformation under interne opkald:

|  |  |  | Det kaldte nummer er blokeret. |
|  |  |  | Det kaldte lokalnummer er optaget. |
|  |  |  | Indkommende opkald. |
|  |  |  | Det kaldte lokalnummer er ledigt. |
|  |  |  | Det kaldte lokalnummer er ledigt på linie 2. |
|  |  |  | Indbrydning. |
|  |  |  | Det kaldte lokalnummer er på hold. |
|  |  |  | Genopkald fra individuelt holdt opkald. |
|  |  |  | Talemodus. |
|  |  |  | Nummer ukendt. |
|  |  |  | Ventemodus. |
|  |  |  | Der er gemt tekstinformation på det kaldte lokalnummer. |
|  |  |  | Der er gemt taleinformation på det kaldte lokalnummer. |
|  |  |  | Indikerer udvendig temperatur og tendens (op eller ned), hvis telefonsystemet er udstyret med en valgfri temperaturføler. |

© Ericsson Enterprise 2004