BusinessPhone – ACD-agent
Udgående opkald

## Kortnumre

Når du bruger kortnumre, kan du nemt ringe op ved at trykke på et par taster. Ofte anvendte eksterne numre gemmes som “fælles kortnumre” i omstillingen.

Dine personlige og mest anvendte eksterne numre – kaldet individuelle kortnumre – kan gemmes og bruges på det 2. niveau af de programmerbare taster på telefonen, på sidemodulet eller på tasterne 0 til 9.

Bemærk:

Funktioner, der aktiveres/deaktiveres via en opkaldskode, f.eks.*32* og #32# for påmindelse, kan også gemmes som individuelle kortnumre.

Du kan programmere individuelle kortnumre eller en funktion på to måder:

#### Mulighed 1 – Via en programmerbar tast

4 individuelle kortnumre kan programmeres på telefonens programmerbare taster og 17 på det ekstra sidemodul (Kun Dialog 4222 Office). Se afsnit Individuelle kortnumre via en programmerbar tast.

#### Mulighed 2 – Via tastaturet

10 der kan programmeres individuelle kortnumre på tasterne 0 til 9. Se afsnit Individuelle kortnumre via nummertastaturet.

Derudover kan der programmeres 4 programmerbare taster på telefonen (se Mulighed 1).

Bemærkninger:

Denne fremgangmåde er særdeles nyttig, hvis du ikke bruger et tastpanel.

Hvis du bruger en Dialog 4222 Office med det ekstra tastpanel gemmes alle kortnumre, der programmeres via tastpanelet på de første 10 programmerbare taster på tastpanelet som vist på nedenstående illustration:

© Ericsson Enterprise 2004