BusinessPhone – Agente ACD
Descrizione

## Dialog 4222 Office

1 Display

2x20 caratteri. Vedere la sezione Informazioni visualizzate sul display.

2 Tasti di funzione a programmazione doppia

Memorizzazione di numeri, programmazione di funzioni.

3 2˚

Tasto per accedere alla seconda funzione assegnata ai tasti (queste funzioni sono indicate sulla seconda riga del tasto corrispondente).

4 Trasferimento / deviazione

a. |  | Trasferimento di una chiamata in corso. Vedere la sezione Durante le chiamate.

b. |  | Attivazione/disattivazione della deviazione. Vedere la sezione Inoltro della chiamata.

5 Richiesta / conferenza

a. |  | Per effettuare una richiesta ad un interlocutore interno o esterno.

b. |  | Per stabilire una conferenza telefonica.

Vedere la sezione Durante le chiamate.

6 Linea 2 / info aggiuntiva

a. |  | Tasto di linea 2 per chiamate in arrivo ed in uscita.

b. |  | Lettura di informazioni. Vedere la sezione Informazioni sull'assenza.

7 Linea 1 / Salva/riselez.

a. |  | Tasto di linea 1 per chiamate in arrivo ed in uscita.

b. |  | Memorizzazione o riselezione di un numero esterno. Vedere la sezione Chiamate in uscita.

8 Messaggio / informazioni

a. |  | Per inviare e ricevere messaggi. Vedere la sezione Messaggi.

b. |  | Per immettere informazioni. Vedere la sezione Informazioni sull'assenza.

9 Muto

Per attivare o disattivare il microfono. Vedere le sezioni Durante le chiamate e Suoneria silenziosa.

10 Altoparlante on/off

Per attivare o disattivare l'altoparlante. Vedere la sezione Durante le chiamate.

11 Tasto cuffia

Vedere la sezione Cuffia – Dialog 4222 Office.

12 Regolazione del volume

13 Cancella

Per terminare le chiamate o cancellare il display durante la programmazione.

14 Microfono

15 Tastiera opzionale

17 tasti di funzione a programmazione doppia

Nota:

utilizzare solo una tastiera opzionale di tipo DBY 419 01.

16 Altoparlante

17 Handset con funzione ausiliaria di ascolto

Nota:

l'handset può attirare e trattenere piccoli oggetti metallici nella regione dell'auricolare.

© Ericsson Enterprise 2004