BusinessPhone – Agente DAC
Descrição

## Informações no display

Nota:

este capítulo só vale para o Dialog 4222 Office e o Dialog 3212 Standard.

O display o ajudará nos seus trabalhos, dando-lhe instruções passo a passo. Quando não estiver usando seu telefone, a linha superior do display apresenta informação de caráter geral. A linha inferior mostra o seu nome e o número de ramal.

Durante uma chamada interna, a linha inferior mostra o nome do chamador, o número de ramal e o estado.

Se fizer uma chamada interna a alguém que tenha ativado o redirecionamento, a linha superior mostra o nome e o número de ramal da pessoa que você chamou, e a linha inferior mostra para onde foi redirecionada a chamada.

Durante uma chamada externa de entrada, a linha inferior mostra o número e o estado do chamador (se estiver conectado a uma linha de ligação RDSI).

#### Informações de estado

Informações de estado durante as chamadas internas:

|  |  |  | O número chamado está bloqueado. |
|  |  |  | O ramal chamado está ocupado. |
|  |  |  | Chamada de entrada. |
|  |  |  | O ramal chamado está livre. |
|  |  |  | O ramal chamado está livre na linha 2. |
|  |  |  | Intercalação. |
|  |  |  | O ramal chamado colocou a chamada em retenção. |
|  |  |  | Rechamada de uma chamada individual que foi colocada em retenção. |
|  |  |  | Modo de conversação. |
|  |  |  | Número desconhecido. |
|  |  |  | Modo em espera. |
|  |  |  | O ramal chamado dispõe de informação de texto gravada. |
|  |  |  | O ramal chamado dispõe de informação falada gravada. |
|  |  |  | Indica a temperatura externa e a tendência (sobe ou baixa) se seu sistema telefônico dispor de sensor opcional de temperatura. |

© Ericsson Enterprise 2004