BusinessPhone – Agente DAC
Descrição

## Dialog 4222 Office

1 Display

2x20 caráteres. Veja o capítulo Informações no display.

2 Teclas programáveis de função dupla

Para armazenar números e funções programáveis.

3 2.º

Tecla para chegar às funções de teclas secundárias (estas funções estão expostas na segunda linha da respectiva tecla).

4 Transferir / Redirecionamento

a. |  | Transferir chamada em curso. Veja o capítulo Durante uma ligação.

b. |  | Ativar/Desativar redirecionamento. Veja o capítulo Redirecionamento de chamadas.

5 Consulta / Conferência telefônica

a. |  | Fazer uma consulta a um interlocutor externo ou interno.

b. |  | Estabelecer uma conferência telefônica.

Veja o capítulo Durante uma ligação.

6 Linha 2 / Ler info &

a. |  | Tecla de linha 2 para chamadas de entrada e saída.

b. |  | Ler informação. Veja o capítulo Informação de ausência.

7 Linha 1 / Salvar/Rediscar

a. |  | Tecla de linha 1 para chamadas de entrada e saída.

b. |  | Salvar ou rediscar um número externo. Veja o capítulo Chamadas de saída.

8 Mensagem / Info

a. |  | Para enviar e receber mensagens. Veja o capítulo Mensagens.

b. |  | Para inserir informação. Veja o capítulo Informação de ausência.

9 Sigilo (Mute)

Para ativar e desativar o microfone. Veja os capítulos Durante uma ligação e Chamadas sem campainha.

10 Alto-falante ligado / desligado

Para ligar ou desligar o alto-falante. Veja o capítulo Durante uma ligação.

11 Tecla do fone de cabeça

Veja o capítulo Fone de cabeça - Dialog 4222 Office.

12 Controle de volume

13 Apagar

Para desconectar chamadas ou apagar o display durante a programação.

14 Microfone

15 Teclado opcional

17 teclas programáveis de função dupla.

Nota:

usar exclusivamente o teclado opcional do tipo DBY 419 01.

16 Alto-falante

17 Fone de mão com dispositivo de auxílio a pessoas com problemas auditivos

Advertência:

o fone de mão pode prender e enganchar-se com pequenos objetos metálicos na zona de audição.

© Ericsson Enterprise 2004