BusinessPhone – ACD-agent
Utgående samtal

## Kortnummer

Med hjälp av kortnummer kan du slå ett nummer med bara ett par knapptryckningar. Vanliga externa nummer lagras som gemensamma kortnummer i växeln.

Dina egna mest använda externa nummer – s.k. egna kortnummer – kan lagras och användas på de programmerbara knapparnas sekundära funktion, på expansionsknappsatserna eller på knapparna 0 till 9.

Obs!

Funktioner som aktiveras/avaktiveras genom att man slår en sifferkod, t.ex.*32* och #32# för påminnelse, kan också lagras som eget kortnummer.

Det finns två sätt att programmera ett eget kortnummer eller en funktion:

#### Alternativ 1 – Via en programmerbar knapp

4 egna kortnummer kan programmeras på de programmerbara knapparna och 17 på expansionsknappsatsen (endast Dialog 4222 Office). Se avsnittet Egna kortnummer via en programmerbar knapp.

#### Alternativ 2 – Via knappsatsen

10 egna kortnummer kan programmeras på knapparna 0 till 9. Se avsnittet Egna kortnummer via knappsatsen.

Du kan dessutom programmera telefonens 4 programmerbara knappar (se alternativ 1).

Obs!

Detta är väldigt praktiskt om du inte använder en knappsats.

Om du använder Dialog 4222 Office med den extra knappsatsen lagras alla kortnummer som programmerats via knappsatsen på de första 10 programmerbara knapparna, se bilden nedan:

© Ericsson Enterprise 2004