BusinessPhone – agent ACD
Opis

## Sygnały

Sygnały to dźwięki słyszane w słuchawce.

Sygnał zgłoszenia centrali (System jest gotowy do wybierania numeru) |  |
Specjalny sygnał zgłoszenia centrali (System jest gotowy do wybierania numeru; przekierowanie jest włączone) |  |
Sygnał zwrotny wołania (Sygnał dzwonienia pod wybrany numer) |  |  |  | — powtarzany co 4 s |
Specjalny sygnał zwrotny wołania (Sygnał dzwonienia na linii 2) |  |  |  | — powtarzany co 4 s |
Sygnał zajętości (Numer jest zajęty) |  |
Sygnał niedostępności numeru (Numer jest niedostępny lub niewykorzystany) |  |
Sygnał połączenia oczekującego |  |  |  |  |
Sygnał blokady (Nie można nawiązać połączenia z powodu nadmiernego obciążenia lub blokady linii abonenckiej) |  |
Sygnał potwierdzenia (Potwierdzenie włączenia wybranej funkcji) |  |
Sygnał ingerencji w połączenie (Wysyłany do wszystkich po ingerencji nowego rozmówcy w połączenie) |  |

### Dzwonki

Sygnały dzwonków są emitowane przez telefon.

Dzwonek wywołania wewnętrznego |  |  |  | — powtarzany co 4 s |
Dzwonek wywołania zewnętrznego |  |  |  | — powtarzany co 4 s |
Sygnał automatycznego oddzwaniania |  |

Uwaga:

Sygnały i dzwonki opisane w podręczniku dotyczą systemu standardowego, ale mogą się różnić w zależności od kraju.

© Ericsson Enterprise 2004