BusinessPhone – Агент ACD
Исходящие вызовы

## Сокращенные номера

Используя сокращенные номера, вы можете произвести вызов, нажав всего несколько клавиш. Часто используемые внешние номера сохраняются на учрежденческой АТС в виде общих сокращенных номеров.

Внешние номера, которые вы используете наиболее часто, называемые индивидуальными сокращенными номерами, можно сохранить при помощи второго регистра программируемых клавиш телефона, дополнительной клавишной панели или на клавишах 0–9.

Примечание:

Функции, включаемые и выключаемые с помощью набора кодов, например *32* и #32# для напоминаний, можно также сохранить как индивидуальные сокращенные номера.

Запрограммировать индивидуальный сокращенный номер можно двумя способами:

#### Вариант 1 – с помощью программируемой клавиши

4 индивидуальных сокращенных номера можно запрограммировать на телефоне, и 17 номеров – на дополнительной клавишной панели (только Dialog 4222 Office). См. раздел Набор индивидуальных сокращенных номеров с помощью программируемых клавиш.

#### Вариант 2 – с помощью клавиатуры

10 индивидуальных сокращенных номеров можно запрограммировать на клавиши 0–9. См. раздел Набор индивидуальных сокращенных номеров с помощью клавиатуры.

Кроме того, можно запрограммировать 4 программируемые клавиши телефона (см. Вариант 1).

Примечания:

Данная процедура очень полезна, если вы не используете клавишную панель.

Если вы пользуетесь телефоном Dialog 4222 Office с дополнительной клавишной панелью, все сокращенные номера, запрограммированные с помощью клавиатуры, будут сохранены на первые 10 программируемых клавиш на клавишной панели, см. рисунок ниже:

© Ericsson Enterprise 2004