BusinessPhone – Dialog 4222 Office / Dialog 3211 & 3212
Fonctions RNIS

## Identification du numéro

L'identification du numéro des correspondants constitue l'une des principales différences par rapport au réseau analogique.

Lorsque vous effectuez un appel externe, le numéro d'abonné de votre système et le numéro de votre extension sont transmis au correspondant appelé. Si le numéro du répondant est différent du numéro composé (en cas de déviation par exemple), vous êtes également informé du numéro du répondant.

Lorsque vous répondez à un appel externe à partir de votre téléphone (ou de n'importe quel autre téléphone), le numéro de l'appelant s'affiche sur l'écran. Votre numéro d'abonné est transmis à l'appelant.

Si un nom est disponible au numéro de l'appelant externe dans votre système, il est affiché en alternance avec le numéro. (Veuillez contacter votre administrateur système pour savoir si la fonction de la présentation du nom est disponible dans votre système).

© Ericsson Enterprise 2004