BusinessPhone – Dialog 4222 Office / Dialog 3211 & 3212
Autres fonctions

## Sélection directe à l'arrivée (DISA)

Si vous travaillez en dehors du bureau et que vous devez effectuer des appels, vous pouvez appeler votre société et utiliser le central (PBX) pour effectuer un appel externe. Vous ne payez que la communication vers votre société. Les autres coûts sont automatiquement imputés à votre numéro d'extension ou à un projet particulier.

Remarque :

Pour activer cette fonction, vous devez remplacer le mot de passe par défaut 0000 par un mot de passe personnel. Pour connaître le mot de passe à utiliser et savoir comment le modifier, voir section Modification du mot de passe.

Vous pouvez également dévier les appels de votre extension au bureau vers votre position externe (voir section Déviation d'appels). Au cours de la procédure, vous serez invité à entrer votre mot de passe.

Composez le numéro de votre société

suivi du numéro DISA.

Demandez ce numéro à votre administrateur système.

Remarque :

Si vous souhaitez enregistrer l'appel sur un code client, vous devez composer le code client avant le numéro externe (voir section Code client).

Suivez les instructions vocales.

Composez le préfixe pour les appels externes suivi du numéro d'abonné souhaité.

Remarque :

Le préfixe d'accès à la ligne réseau dépend de la configuration du système.

ou

Utilisez la fonction de déviation externe.

Pour connaître la procédure, voir section Déviation d'appels.

Remarque :

Si vous programmez un nouveau numéro de déviation, n'oubliez pas de le remettre à zéro à votre retour au bureau.

© Ericsson Enterprise 2004