BusinessPhone – Dialog 4222 Office / Dialog 3211 & 3212
Appels sortants

## Numéros abrégés

Les numéros abrégés vous permettent d'effectuer des appels en appuyant simplement sur quelques touches. Les numéros externes fréquemment utilisés sont sauvegardés en tant que numéros abrégés communs dans le central.

Vous pouvez sauvegarder et utiliser vos numéros externes personnels les plus fréquemment utilisés (numéros abrégés individuels) sur le deuxième niveau des touches programmables du téléphone, du module de touches supplémentaire ou sur les touches 0 à 9.

Remarque :

Vous pouvez également sauvegarder les fonctions activées/désactivées à l'aide d'un code d'appel (par exemple, le *32* et le #32# pour l'Aide-mémoire) en tant que numéros abrégés individuels.

Deux options vous permettent de programmer un numéro abrégé individuel ou une fonction :

#### Option 1 - Via une touche programmable

Vous pouvez programmer 4 numéros abrégés individuels sur les touches programmables du téléphone et 17 sur le module de touches supplémentaire (Dialog 4222 Office uniquement). Voir section Numéros abrégés individuels via une touche programmable.

#### Option 2 - Via le clavier

Vous pouvez programmer 10 numéros abrégés individuels sur les touches 0 à 9. Voir section Numéros abrégés individuels via le clavier.

En outre, vous pouvez programmer 4 touches programmables sur le téléphone (voir option 1).

Remarques :

Cette procédure est très utile si vous n'utilisez pas de module de touches.

Si vous utilisez un Dialog 4222 Office avec le module de touches supplémentaire, tous les numéros abrégés programmés via le clavier seront sauvegardés sur les 10 premières touches programmables du module de touches. Voir le graphique ci-dessous :

© Ericsson Enterprise 2004