BusinessPhone – Dialog 4222 Office / Dialog 3211 & 3212
Système de boîte vocale

## Activation de la boîte vocale

Déviez votre extension vers votre boîte vocale individuelle ou commune.

2nd

Appuyez sur ces touches.

Diversion

Appuyez sur cette touche.

Composez le numéro de la boîte vocale individuelle ou commune.

Demandez ce numéro à votre administrateur système.

2nd

Appuyez sur cette touche.

Diversion

Appuyez sur cette touche.

Appuyez sur cette touche pour terminer la procédure.

Lorsque la déviation est activée, le témoin lumineux de déviation est allumé en permanence.

Remarque :

Pour un usage quotidien, il est recommandé de demander à votre administrateur système de définir la boîte vocale personnelle ou commune comme adresse de déviation pré-programmée pour vous. Une fois celle-ci définie, vous devez seulement appuyer sur la touche 2nd + Déviation pour activer votre boîte vocale.

L'administrateur système peut également définir si la boîte vocale personnelle ou commune doit être activée ou non si vous ne répondez pas à un appel après un certain temps ou si votre extension est occupée.

© Ericsson Enterprise 2004