BusinessPhone – Dialog 4222 Office / Dialog 3211 & 3212
ISDN-faciliteiten

## Kwaadwillige oproepers identificeren

Wanneer u door kwaadwillige externe inkomende oproepen wordt gestoord, kunt u de netwerk provider vragen een nummer te laten opsporen.

Indien u het nummer van de oproeper of de verbonden partij niet kunt zien (door een onderdrukking van het geactiveerde nummer), kunt u het nummer in het openbare netwerk tijdens het gesprek laten registreren.

Druk om het verbonden nummer te registreren (voorgeprogrammeerd).

Of:

Kiezen om het verbonden nummer te registreren.

Wanneer de functie in het openbare net aanvaard werd, toont het display de volgende informatie.

Indien u de verbonden partij niet kunt indentificeren, toont uw display de volgende informatie.

Na 3 seconden keert het display terug naar het vorige display.

© Ericsson Enterprise 2004