BusinessPhone – Dialog 4222 Office / Dialog 3211 & 3212
Uitgaande gesprekken

## Verkorte nummers

Door het gebruik van de verkorte nummers, kunt u gesprekken voeren door gewoonweg enkele toetsen te drukken. Vaak gebruikte externe nummers worden in de telefooncentrale opgeslagen als algemene verkorte nummers.

Uw persoonlijk meest gebruikte externe nummers - individuele verkorte nummers genoemd - kunnen op de 2e lijn van de programmeerbare telefoontoetsen, op het optionele toetsenbord of op de toetsen 0 tot 9 opgeslagen en gebruikt worden.

Notitie:

Functies die u activeert/deactiveert via een kiescode, bijv. *32* en #32# als herinnering, kunnen ook als individuele verkorte nummers worden opgeslagen.

U beschikt over twee opties om een individueel verkort nummer of een functie te programmeren:

#### Optie 1 - Via een programmeerbare toets

4 individuele verkorte nummers kunnen op de programmeerbare telefoontoetsen en 17 op het optionele toetsenbord geprogrammeerd worden (enkel Dialog 4222 Office). Zie paragraaf Individuele verkorte nummers via een programmeerbare toets.

#### Optie 2 - Via de toetsengroep

10 individuele verkorte nummers kunnen op de toetsen 0 tot 9 geprogrammeerd worden. Zie paragraaf Individuele verkorte nummers via een toetsenpaneel.

Bijkomend kunt u de 4 programmeerbare telefoontoetsen programmeren (zie optie 1).

Notities:

Deze werkwijze is zeer nuttig, wanneer u geen toetsenbord gebruikt.

Wanneer u een Dialog 4222 Office gebruikt met het optionele toetsenbord, worden alle verkorte nummers die via het toetsenpaneel geprogrammeerd zijn op de eerste 10 programmeerbare toetsen van het toetsenbord opgeslagen, zie onderstaande grafische weergave:

© Ericsson Enterprise 2004