BusinessPhone – Dialog 4222 Office / Dialog 3211 & 3212
Beschrijving

## Dialog 4222 Office

1 Display

2x20 letters. Zie paragraaf Display informatie.

2 Programmeerbare duaal-functietoetsen

Nummers opslaan, functies programmeren.

3 2e

Toets voor de toegang tot de secundaire toetsfuncties. (Deze functies worden vermeld in de tweede lijn van de overeenkomstige toets.)

4 Doorverbinden / Omleiden

a. |  | Een lopend gesprek doorverbinden. Zie paragraaf Tijdens gesprekken.

b. |  | Omleiding activeren/deactiveren. Zie paragraaf Gesprek doorverbinden.

5 Informatieverzoek / Conferentie

a. |  | Een informatieverzoek aan een interne of externe partij.

b. |  | Een telefoonconferentie tot stand brengen.

Zie paragraaf Tijdens gesprekken.

6 Lijn 2 / Lees &

a. |  | Lijntoets 2 voor inkomende en uitgaande gesprekken.

b. |  | Lees informatie. Zie paragraaf Afwezigheidsinformatie.

7 Lijn1 / Opslaan/Opnieuw kiezen

a. |  | Lijntoets 1 voor inkomende en uitgaande gesprekken.

b. |  | Bewaar of kies opnieuw een extern nummer. Zie paragraaf Uitgaande gesprekken.

8 Bericht / Info

a. |  | Berichten verzenden en ontvangen. Zie paragraaf Bericht verzenden en Mailbox systeem.

b. |  | Informatie invoeren. Zie paragraaf Afwezigheidsinformatie.

9 Uitschakelen

De microfoon aan- of uitschakelen. Zie paragrafen Tijdens gesprekken en Geluidloos bellen.

10 Luidspreker aan/uit

De luidspreker in- of uitschakelen. Zie paragraaf Tijdens gesprekken.

11 Koptelefoontoets

Zie paragraaf Koptelefoon - Dialog 4222 Office.

12 Wissen

Gesprekken afbreken of het display wissen bij het programmeren.

13 Volumecontrole

14 Microfoon

15 Optioneel toetsenbord

17 programmeerbare duaal-functietoetsen.

Notitie:

Gebruik enkel een optioneel toetsenbord van het type DBY 419 01.

16 Luidspreker

17 Hoorn met hoorapparaatfunctie

Gelieve hiervan nota te nemen:

De hoorn kan kleine metalen voorwerpen in het bereik van de ontvanger aantrekken en vasthouden.

© Ericsson Enterprise 2004