BusinessPhone – Dialog 4222 Office / Dialog 3211 & 3212
Mailbox systeem

## Mailbox activeren

Leid uw aansluiting om naar uw individuele mailbox of naar een algemene mailbox.

2e

Druk.

Omleiding

Druk.

Voer het nummer in van de individuele mailbox of van de algemene mailbox.

Vraag de systeembeheerder naar het vastgelegde nummer.

2e

Druk.

Omleiding

Druk.

Druk om de procedure te beëindigen.

Wanneer de omleiding naar uw mailbox geactiveerd is, geeft de omleiding lamp continu licht.

Notitie:

Voor het dagelijks gebruik wordt aanbevolen uw systeembeheerder te vragen om de persoonlijke of algemene mailbox als uw voorgeprogrammeerd omleidingsadres te definiëren. Zodra dit gedefinieerd is, moet u enkel 2e drukken + Omleiding om uw mailbox te activeren.

De systeembeheerder kan ook definiëren of de persoonlijke of algemene mailbox al dan niet geactiveerd moet worden, als u uw telefoon na een bepaalde tijd niet beantwoordt of als uw aansluiting bezet is.

© Ericsson Enterprise 2004