BusinessPhone — telefon Dialog 4222 Office/Dialog 3211 i 3212
Połączenia wychodzące

## Numery skrócone

Używając numerów skróconych można uprościć wykonywanie połączeń przy użyciu kilku przycisków. Często używane numery wewnętrzne są zapamiętywane w centrali jako wspólne numery skrócone.

Własne najczęściej używane numery zewnętrzne - tzn. indywidualne numery skrócone - można przypisać jako drugą funkcję przycisków programowalnych telefonu, do przycisków znajdujących się na opcjonalnym panelu lub do przycisków 0 to 9 telefonu.

Uwaga:

Funkcje włączane/wyłączane za pomocą kodu, np. *32* i #32# przypomnienie, można także zapisać jako indywidualne numery skrócone.

Są dwa sposoby programowania indywidualnego numeru skróconego lub funkcji:

#### Sposób 1 - za pomocą przycisku programowalnego

4 indywidualne numery skrócone można przypisać do przycisków programowalnych telefonu, a dalszych 17 do przycisków na opcjonalnym panelu (dotyczy tylko telefonu Dialog 4222 Office). Patrz sekcja Indywidualne numery skrócone - wybieranie za pomocą przycisków programowalnych.

#### Sposób 2 - z klawiatury telefonu

10 indywidualnych numerów skróconych można przypisać do przycisków od 0 do 9. Patrz sekcja Indywidualne numery skrócone - wybieranie z klawiatury telefonu.

Dodatkowo można zaprogramować 4 przyciski programowalne telefonu (patrz sposób 1).

Uwagi:

Ta procedura jest bardzo przydatna, jeżeli nie korzysta się z panelu przycisków.

W przypadku korzystania z telefonu Dialog 4222 Office z opcjonalnym panelem przycisków wszystkie numery skrócone zaprogramowane przy użyciu klawiatury telefonu będą przypisane do pierwszych 10 przycisków programowalnych na panelu przycisków, co zilustrowano na poniższym rysunku:

© Ericsson Enterprise 2004