BusinessPhone — telefon Dialog 4222 Office/Dialog 3211 i 3212
System skrzynki głosowej

## Odsłuchiwanie wiadomości

Otrzymane wiadomości dzielą się na trzy kategorie:

- Nowe wiadomości (nieodsłuchane); Wskazuje na nie migająca lampka wiadomości i specjalny sygnał wybierania.
- Wiadomości odsłuchane; Wskazuje na nie świecąca lampka wiadomości i specjalny sygnał wybierania.
- Wiadomości zapisane; Brak wskazania.

Uwaga:

Wiadomości są usuwane z systemu po upływie pewnego czasu. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać od administratora systemu.

Dostęp do skrzynki głosowej.

(Patrz rozdział Dostęp do skrzynki głosowej.)
Odłuchaj i postępuj zgodnie ze wskazówkami głosowymi w menu głównym.

Uwaga:

Wspólna skrzynka głosowa nie posiada menu głównego, należy przeskoczyć następny etap.

Wybierz, aby odsłuchać dostępne wiadomości.

Uwaga:

Jeżeli w skrzynce głosowej nie ma wiadomości, opcja odsłuchiwania wiadomości nie będzie dostępna.

Wybierz jedną z trzech kategorii wiadomości (nowa, odsłuchana, zapamiętana).

Odsłuchaj wiadomości i postępuj zgodnie ze wskazówkami głosowymi w mneu dedykowanym.

- odtwórz wiadomość ponownie
- przekieruj wiadomość
- wprowadź informacje o dacie i godzinie
- przerwa w czasie odtwarzania
- odtwórz poprzednią wiadomość
- zapamiętaj wiadomość
- odtwórz następną wiadomość
- usuń wiadomość

Uwaga:

Wiadomość głosowa zostanie odsłuchana. Wiadomość typu „Zadzwoń do mnie“ - nastąpi połączenie z nadawcą (te wiadomości nie mogą być zapamiętane).

Wciśnij, aby zakończyć procedurę.

#### Przekazywanie wiadomości głosowej

Kopię odebranych wiadomości głosowych (znajdujące się w indywidualnej skrzynce głosowej) można przesyłać na inne numery skrzynek (indywidualne lub wspólne). Jeśli wiadomość głosowa (odsłuchana lub zapamiętana) jest przesyłana do indywidualnej skrzynki głosowej, numer skrzynki głosowej jest taki sam, jak numer wewnętrzny.

Uwaga:

Przesłana wiadomość jest kopią, tzn. można ją usunąć, nie usuwając wiadomości oryginalnej.

Brak dostępnych numerów listy dystrybucyjnej. Przekierowanie tej samej wiadomości do wielu skrzynek głosowych należy wykonać jako pojedyncze operacje.

© Ericsson Enterprise 2004