BusinessPhone – Dialog 4222 Office
Принадлежности

## Дополнительный модуль

Дополнительный модуль DBY 420 01/1 – дополнительное оборудование, подключаемое на нижней стороне вашего телефона. С помощью дополнительного модуля можно подключить следующие устройства: С помощью дополнительного модуля можно подключить следующие устройства:

- Дополнительный звонок или лампу «Занят» на вашей входной двери

Проверка или настройка дополнительного модуля для получения дополнительного звонка или сигнала занятой линии:

Нажмите одновременно эти клавиши и удерживайте, пока не услышите сигнал вызова.

На дисплее воспроизводится:

Клавиша второй линии показывает настройку дополнительного модуля:

- Выключено = Дополнительный звонок
- Включено = Лампа «Занят»
- Мигает = Комбинация дополнительного звонка и лампы «Занят».

Линия 2

Нажмите, чтобы установить сигнал «Занят»,

Или:

Линия 2

Нажмите, чтобы перейти к дополнительному звонку и сигналу «Занят»,

Или:

Линия 2

Нажмите, чтобы перейти к дополнительному звонку.

Нажмите, чтобы сохранить настройки и выйти.

Примечание:

Если не нажать клавишу «#», телефон автоматически вернется в режим ожидания приблизительно через 30 секунд после нажатия последней клавиши.

© Ericsson Enterprise 2005