BusinessPhone – Dialog 4222 Office
Описание

## Информация на дисплее

Дисплей помогает вам выполнять операции с помощью воспроизводимых на нем пошаговых инструкций. Когда телефон не используется, в верхней строке отображается общая информация. В нижней строке отображается ваше имя и добавочный номер.

При внутреннем вызове в нижней строке отображаются имя абонента, его добавочный номер и статус.

Если вы делаете внутренний вызов абонента, у которого включена переадресация, в верхней строке отображается имя и добавочный номер вызываемого вами абонента, а в нижней строке показывается, на какой номер произведена переадресация.

При входящем внешнем вызове в нижней строке отображается номер и статус вызывающего абонента (если вы подключены к магистрали ISDN).

Если в вашей системе имеется имя абонента, осуществляющего внешний вызов, оно будет показано вместо номера. (Свяжитесь с вашим администратором системы, чтобы узнать, включена ли в систему эта функция.)

#### Информация о состоянии

Информация о состоянии во время внутренних вызовов:

|  |  |  | Вызываемый номер заблокирован. |
|  |  |  | Вызываемая линия занята. |
|  |  |  | Входящий вызов. |
|  |  |  | Вызываемая линия свободна. |
|  |  |  | Вызываемый номер свободен по линии 2. |
|  |  |  | Вмешательство в разговор. |
|  |  |  | Вызываемая линии произвела удержание вызова на линии. |
|  |  |  | Возврат вызова, для которого произведено индивидуальное удержание. |
|  |  |  | Голосовой режим. |
|  |  |  | Номер неизвестен. |
|  |  |  | Постановка в очередь. |
|  |  |  | Для вызываемого номера имеется сохраненная текстовая информация. |
|  |  |  | Для вызываемого номера имеется сохраненная голосовая информация. |
|  |  |  | Пропущенные вызовы. |
\ |  |  |  | Температура на улице и направление ее изменения (теплеет или холодает), если ваша телефонная система оборудована дополнительным датчиком температуры. |

© Ericsson Enterprise 2005