BusinessPhone – Dialog 4222 Office
Исходящие вызовы

## Индивидуальные сокращенные номера с использованием номеронабирателя

Вы можете программировать и активировать свои наиболее часто используемые внешние номера с помощью номеронабирателя.

Нажмите и введите сокращенный номер.

Цифра от 0 до 9.

#### Программирование персонального сокращенного номера

Как запрограммировать внешние номера на цифровые клавиши 0–9.

Нажмите для перехода в режим программирования.

Введите сокращенный номер от 0 до 9 и нажмите.

Введите код (коды) доступа внешней линии и внешний номер.

Номер может содержать до 24 цифр.

Примечание:

Если ваша телефонная сеть общественного пользования требует ожидания второго тонального сигнала готовности, нажмите .

Нажмите.

Нажмите для завершения программирования.

#### Отмена одного персонального сокращенного номера

Нажмите.

Введите сокращенный номер от 0 до 9 и нажмите.

#### Отмена всех персональных сокращенных номеров

Нажмите.

Тональный сигнал подтверждения.

© Ericsson Enterprise 2005