BusinessPhone – Dialog 4222 Office/Dialog 3211 и 3212
Описание

## Dialog 4222 Office

1 Дисплей

2x20 знаков. См. раздел Информация на дисплее.

2 Программируемые клавиши двойного назначения

Сохранение номеров, программирование функций.

3 2nd - вторая функция

Нажмите для доступа к добавочным функциям клавиши (эти функции указаны во второй строке соответствующей клавиши).

4 Transfer / Diversion (Перевод вызова / Переадресация)

a. |  | Пересылка входящего вызова. См. раздел Во время разговора.

b. |  | Активация/деактивация переадресации. См. раздел Переадресация вызовов.

5 Запрос / Конференция

a. |  | Чтобы сделать запрос внутреннего или внешнего участника.

b. |  | Чтобы организовать телефонную конференцию.

См. раздел Во время разговора.

6 Линия 2 / Чтение информации &

a. |  | Подключении линии 2 для входящих и исходящих вызовов.

b. |  | Чтение информации. См. раздел Информация об отсутствии.

7 Линия 1 / Сохранение/Повторный набор

a. |  | Подключении линии 1 для входящих и исходящих вызовов.

b. |  | Сохранение или повторный набор внешнего номера. См. раздел Исходящие вызовы.

8 Сообщение / Информация

a. |  | Отправка и получение сообщений. См. раздел Отправка сообщения и Система голосовой почты

b. |  | Ввод информации. См. раздел Информация об отсутствии.

9 Выключение микрофона

Включение или выключение микрофона. См. разделы Во время разговора и Отключенный звонок.

10 Включение/выключение громкоговорителя

Включение или выключение громкоговорителя. См. раздел Во время разговора.

11 Клавиша головного телефона

См. раздел Наушники - Dialog 4222 Office.

12 Очистка

Для разъединения вызовов или очистки экрана при программировании.

13 Регулятор громкости

14 Микрофон

15 Дополнительная панель клавиш

17 программируемые клавиши двойного назначения.

Примечание:

В телефоне DBY 419 01 используйте только дополнительную панель клавиш.

16 Громкоговоритель

17 Трубка с функцией слухового аппарата

Обратите внимание:

Трубка может притягивать мелкие металлические предметы в той области, которая прикладывается к уху.

© Ericsson Enterprise 2004