BusinessPhone – Dialog 4222 Office/Dialog 3211 и 3212
Система голосовой почты

## Прослушивание сообщений

Полученные сообщения делятся на следующие три категории:

- Новые сообщения (не прослушанные), обозначаются мигающим индикатором сообщений и специальным звуковым тоном.
- Прослушанные сообщения, обозначаются мигающим индикатором сообщений и специальным звуковым тоном.
- Сохраненные сообщения; не обозначаются.

Примечание:

Через определенное время сообщения удаляются из системы. Узнайте об этом у администратора системы.

Доступ к почтовому ящику.

См. главу Доступ к голосовой почте.
Прослушайте речевые сообщения в главном меню.

Примечание:

В системе общей голосовой почты нет основного меню, поэтому пропустите следующий этап.

Выбор имеющихся сообщений для прослушивания.

Примечание:

Если в вашем почтовом ящике нет сообщений, эта опция прослушивания сообщений будет недоступна.

Выберите одну из трех категорий сообщений (новые, прослушанные, сохраненные).

Прослушайте свои сообщения и следите за речевыми объявлениями в предназначенном меню.

- повторное воспроизведение сообщения
- переадресация сообщения
- получение информации о дате и времени
- пауза во время воспроизведения
- воспроизведение предыдущего сообщения
- сохранение сообщения
- воспроизведение следующего сообщения
- стирание сообщения

Примечание:

Речевые сообщения будут слышны. Отправителю будут направляться сообщения типа «Перезвоните мне» (эти сообщения не сохраняются).

Нажмите, чтобы закончить процедуру.

#### Переадресация голосового сообщения

Копию полученных вами голосовых сообщений (из индивидуального почтового ящика) можно переадресовать на другие номера почтовых ящиков (индивидуальные или общие). При переадресации голосового сообщения (прослушанного или сохраненного) на индивидуальный почтовый ящик, номер почтового ящика совпадает с добавочным номером абонента.

Примечание:

Переадресованное сообщение является копией, поэтому его можно удалить, не удаляя при этом оригинального сообщения.

Список абонентов для распределения групповых сообщений отсутствует. Переадресация одного и того же сообщения на более чем один почтовый ящик должна осуществляться одиночными операциями.

© Ericsson Enterprise 2004